*ملحق بالنشرة التشغيلية للاتحاد الدولي للاتصالات*

*رقم 1154 - 2018.VIII.15*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **الاتحــــاد الدولــــي للاتصـــــالات** |
|  | **مكتب الاتصالات الراديوية (BR) بالاتحاد الدولي للاتصالات** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **وضع الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدان مختلفة  (وفقاً للحكم الاختياري رقم 1.25 من لوائح الراديو)**  **وشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية**  (الوضع في 15 أغسطس 2018) |
|  |  |

جنيف، 2018

|  |
| --- |
| **ملاحظة من مكتب الاتصالات الراديوية** |
| طلب مكتب الاتصالات الراديوية من الإدارات في الرسالة المعممة CR/430 المؤرخة 14 مايو 2018، أن تبلّغ الاتحاد بوضعها الحالي فيما يتعلق بالحكم رقم 1.25 من لوائح الراديو بشأن الاتصالات الراديوية بين محطات خدمة الهواة وخدمة الهواة الساتلية لديها وتلك التابعة لبلدان مختلفة. وتشير الرسالة المعممة أيضاً إلى أنه في حال عدم استلام أي ردود من إحدى الإدارات، سيُفترض أن الإدارة المعنية ليس لديها أي اعتراض على هذه الاتصالات الراديوية.  وطُلب من الإدارات في الرسالة المعممة ذاتها، أن تبلّغ المكتب أيضاً بشكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية.  وهذا الملحق بالنشرة التشغيلية رقم 1154 المؤرخ 15 أغسطس 2018 يلغي الملحق السابق بالنشرة التشغيلية رقم 1055 المؤرخ 1 يوليو 2014 ويحل محله. ويأخذ هذا الملحق في الحسبان المعلومات الواردة من الإدارات فيما يتعلق بالحكم رقم 1.25 من لوائح الراديو. وفيما يتعلق بشكل الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة والمحطات التجريبية، في حال عدم ورود معلومات جديدة من إحدى الإدارات، تتاح المعلومات الواردة حالياً في سجلات المكتب ذات الصلة.  سيجري تحديث هذا الملحق بسلسلة مرقمة من التعديلات المنشورة في النشرة التشغيلية. وعلاوةً على ذلك، تتاح أيضاً المعلومات التي يتضمنها هذا الملحق في الصفحة الإلكترونية <http://www.itu.int/pub/T-SP/e> ويمكن للمشتركين الاطلاع عليها من خلال النفاذ عن بُعد.  ويُطلب من الإدارات التأكد من دقة المعلومات المنشورة في هذه الوثيقة وإبلاغ الاتحاد بأي تناقضات. وينبغي إخطار المكتب بالتغييرات المدخلة على المعلومات في أسرع وقت ممكن.  International Telecommunication Union The Director of the Radiocommunication Bureau Place des Nations 1211 GENEVA 20 Switzerland  الهاتف: + 41 22 730 5800  الفاكس: + 41 22 730 5785  البريد الإلكتروني: brmail@itu.int |

|  |
| --- |
| لا شيء في طريقة عرض المعلومات في هذا الملحق أو في ترتيب البيانات ينطوي على موافقة الاتحاد أو قبوله فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على وضع وحدود الدول والأقاليم. |

**الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة (الرقم 1.25 من لوائح الراديو)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إدارة البلد أو المنطقة الجغرافية | بين محطات تابعة لبلدان مختلفة | | الملاحظات والقيود المفروضة | شكل الرموز الدليلية للنداء |
| مسموح بها | محظورة | الصفحات |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| أفغانستان | x |  | (1 |  |
| دولة ألاسكا | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية ألبانيا | x |  | (1 |  |
| جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية | x |  | (1 | 11 |
| ساموا الأمريكية | x |  | (1 | 43 |
| إمارة أندورا | x |  | (1 |  |
| جمهورية أنغولا | x |  | (1 |  |
| أنغويلا | x |  | (1 | 42 |
| أنتيغوا وبربودا | x |  | (1 |  |
| جمهورية الأرجنتين | x |  | (1 | 11 |
| جمهورية أرمينيا | x |  | (1 |  |
| آروبا | x |  | (1 | 11 |
| جزيرة أسانسيون | x |  | (1 | 42 |
| أستراليا | x |  |  | 12-11 |
| النمسا | x |  | (1 | 12 |
| جمهورية أذربيجان | x |  | (1 |  |
| الأزور | x |  | (1 | 36-35 |
| كومنولث البهاما | x |  | (1 | 12 |
| مملكة البحرين | x |  | (1 | 12 |
| جمهورية بنغلاديش الشعبية | x |  | (1 |  |
| بربادوس | x |  | (1 | 13 |
| جمهورية بيلاروس | x |  |  | 13 |
| بلجيكا | x |  | (1 | 14-13 |
| بليز | x |  | (1 | 14 |
| جمهورية بنن | x |  | (1 | 14 |
| برمودا | x |  | (1 | 42 |
| مملكة بوتان | x |  | (1 | 14 |
| دولة بوليفيا متعددة القوميات | x |  | (1 | 14 |
| جزر بونير وسان يوستايتوس وسابا | x |  | (1 | 14 |
| البوسنة والهرسك | x |  | (1 |  |
| جمهورية بوتسوانا | x |  | (1 | 14 |
| جزيرة بوفيه | x |  | (1 | 33 |
| جمهورية البرازيل الاتحادية | x |  | (1 | 16-15 |
| الجزر العذراء البريطانية | x |  | (1 | 42 |
| بروني دار السلام | x |  | (1 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| جمهورية بلغاريا | x |  | (1 | 16 |
| بوركينا فاصو | x |  | (1 | 16 |
| جمهورية بوروندي | x |  | (1 | 16 |
| جمهورية الرأس الأخضر | x |  | (1 | 16 |
| مملكة كمبوديا | x |  | (1 |  |
| جمهورية الكاميرون | x |  | (1 | 16 |
| كندا | x |  | (1 | 17-16 |
| جزر الكناري | x |  | (1 | 39 |
| جزر كايمان | x |  | (1 | 42 |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | x |  | (1 | 17 |
| جمهورية تشاد | x |  | (1 | 17 |
| جزر شاغوس (المحيط الهندي) | x |  | (1 | 42 |
| شيلي | x |  | (1 | 17 |
| جمهورية الصين الشعبية | x |  | (1 |  |
| جزيرة كريسماس (المحيط الهندي) | x |  |  | 12-11 |
| جزيرة كليبرتون | x |  | (1 | 21 |
| جزر كوكوس (كيلنغ) | x |  |  | 12-11 |
| جمهورية كولومبيا | x |  | (1 | 17 |
| اتحاد جزر القمر | x |  | (1 | 18 |
| جمهورية الكونغو | x |  | (1 | 18 |
| جزر كوك | x |  | (1 | 18 |
| كوستاريكا | x |  | (1 | 18 |
| جمهورية كوت ديفوار | x |  | (1 | 18 |
| جمهورية كرواتيا | x |  | (1 | 18 |
| أرخبيل كروزيي | x |  | (1 | 21 |
| كوبا | x |  | (1 | 18 |
| كوراساو | x |  | (1 | 18 |
| جمهورية قبرص | x |  | (1 | 18 |
| الجمهورية التشيكية | x |  | (1 | 19 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية |  | x | (1 |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | x |  | (1 |  |
| الدانمارك | x |  | (1 | 19 |
| دييغو غارسيا | x |  | (1 | 42 |
| جمهورية جيبوتي | x |  | (1 | 19 |
| كومنولث دومينيكا | x |  | (1 | 19 |
| الجمهورية الدومينيكية | x |  | (1 | 19 |
| جزيرة إيستر | x |  | (1 | 17 |
| إكوادور | x |  | (1 | 20-19 |
| جمهورية مصر العربية | x |  | (1 | 20 |
| جمهورية السلفادور | x |  | (1 | 20 |
| جمهورية غينيا الاستوائية | x |  | (1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| إريتريا |  | x |  |  |
| جمهورية إستونيا | x |  | (1 | 20 |
| جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية | x |  | (1 | 21 |
| جزر فوكلاند (مالفيناس) | x |  | (1 | 42 |
| جزر فارويه | x |  | (1 | 19 |
| جمهورية فيجي | x |  | (1 | 21 |
| فنلندا | x |  | (1 | 21 |
| فرنسا | x |  | (1 | 21 |
| بولينيزيا الفرنسية | x |  | (1 | 21 |
| الجمهورية الغابونية | x |  | (1 | 21 |
| جمهورية غامبيا | x |  | (1 | 21 |
| جورجيا | x |  | (1 | 21 |
| جمهورية ألمانيا الاتحادية | x |  |  | 22 |
| غانا | x |  | (1 | 23 |
| جبل طارق | x |  | (1 | 42 |
| اليونان | x |  | (1 | 23 |
| غرينلند | x |  | (1 | 19 |
| غرينادا | x |  | (1 |  |
| مقاطعة غواديلوب الفرنسية | x |  | (1 | 21 |
| غوام | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية غواتيمالا | x |  | (1 | 23 |
| مقاطعة غيانا الفرنسية | x |  | (1 | 21 |
| جمهورية غينيا | x |  | (1 | 23 |
| جمهورية غينيا-بيساو | x |  | (1 | 23 |
| غَيانا | x |  | (1 | 24 |
| جمهورية هايتي | x |  | (1 | 24 |
| ولاية هاواي | x |  | (1 | 43 |
| جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | x |  |  | 12-11 |
| جمهورية هندوراس | x |  | (1 | 24 |
| هونغ كونغ (الإدارة الخاصة التابعة للصين) | x |  | (1 |  |
| جزيرة هاولاند | x |  | (1 | 43 |
| هنغاريا | x |  | (1 | 24 |
| أيسلندا | x |  | (1 | 24 |
| جمهورية الهند | x |  | (1 | 24 |
| جمهورية إندونيسيا | x |  | (1 | 24 |
| جمهورية إيران الإسلامية | x |  | (1 | 25 |
| جمهورية العراق | x |  | (1 | 25 |
| أيرلندا | x |  | (1 | 25 |
| دولة إسرائيل | x |  | (1 | 25 |
| إيطاليا | x |  | (1 | 26-25 |
| جامايكا | x |  | (1 | 26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| اليابان | x |  | (1 | 26 |
| جزيرة جارفيس | x |  | (1 | 43 |
| جزيرة جونستون المرجانية | x |  | (1 | 43 |
| المملكة الأردنية الهاشمية | x |  | (1 | 26 |
| جمهورية كازاخستان | x |  | (1 |  |
| جمهورية كينيا | x |  | (1 | 26 |
| جزر كيرغيلان | x |  | (1 | 21 |
| جمهورية كيريباتي | x |  | (1 | 27 |
| جمهورية كوريا | x |  | (1 | 27 |
| دولة الكويت | x |  | (1 | 27 |
| جمهورية قيرغيزستان | x |  | (1 | 27 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | x |  | (1 | 27 |
| جمهورية لاتفيا | x |  | (1 | 27 |
| لبنان | x |  | باستثناء إسرائيل | 27 |
| مملكة ليسوتو | x |  | (1 | 27 |
| جمهورية ليبيريا | x |  | (1 |  |
| ليبيا | x |  | (1 | 28 |
| إمارة ليختنشتاين | x |  | (1 | 28 |
| جمهورية ليتوانيا | x |  | (1 | 28 |
| لكسمبرغ | x |  | (1 | 28 |
| مكاو (الإدارة الخاصة التابعة للصين) | x |  | (1 |  |
| جمهورية مدغشقر | x |  | (1 | 28 |
| ماديرا | x |  | (1 | 35 |
| ملاوي | x |  | (1 | 28 |
| ماليزيا | x |  | (1 | 29 |
| جمهورية ملديف | x |  | (1 | 29 |
| جمهورية مالي | x |  | (1 |  |
| مالطة | x |  | (1 | 29 |
| جزر ماريون | x |  | (1 | 39 |
| جمهورية جزر مارشال | x |  | (1 |  |
| مقاطعة المارتينيك الفرنسية | x |  | (1 | 21 |
| جمهورية موريتانيا الإسلامية | x |  | (1 | 29 |
| جمهورية موريشيوس | x |  | (1 | 29 |
| تجمع مايوت الإقليمي | x |  | (1 | 21 |
| المكسيك | x |  | (1 | 30 |
| ولايات ميكرونيزيا الموحدة | x |  | (1 | 30 |
| جزر ميدواي | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية مولدوفا | x |  | (1 | 31-30 |
| إمارة موناكو | x |  | (1 | 31 |
| منغوليا | x |  | (1 |  |
| الجبل الأسود | x |  | (1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| مونتسيرات | x |  | (1 | 42 |
| مملكة المغرب | x |  | (1 | 31 |
| جمهورية موزامبيق | x |  | (1 | 31 |
| اتحاد ميانمار | x |  | (1 | 31 |
| جمهورية ناميبيا | x |  | (1 | 31 |
| جمهورية ناورو | x |  | (1 | 31 |
| جمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية | x |  | (1 | 31 |
| مملكة هولندا | x |  | (1 | 31 |
| كاليدونيا الجديدة | x |  | (1 | 21 |
| نيوزيلندا | x |  | (1 | 32 |
| نيكاراغوا | x |  | (1 | 32 |
| جمهورية النيجر | x |  | (1 | 33 |
| جمهورية نيجيريا الاتحادية | x |  | (1 | 33 |
| نيوي | x |  | (1 | 33 |
| جزيرة نورفولك | x |  |  | 12-11 |
| كومنولث جزيرة ماريانا الشمالية | x |  | (1 | 43 |
| النرويج | x |  | (1 | 33 |
| سلطنة عُمان | x |  | (1 | 33 |
| جمهورية باكستان الإسلامية | x |  | (1 | 33 |
| جمهورية بالاو | x |  | (1 |  |
| جزر بالميرا | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية بنما | x |  | (1 |  |
| بابوا - غينيا الجديدة | x |  | (1 | 34 |
| جمهورية باراغواي | x |  | (1 | 34 |
| بيرو | x |  | (1 | 34 |
| جمهورية الفلبين | x |  | (1 | 34 |
| جزر فينيكس | x |  | (1 | 27 |
| جزر بيتكرن | x |  | (1 | 42 |
| جمهورية بولندا | x |  | (1 | 34-35 |
| البرتغال | x |  | (1 | 35-36 |
| بورتوريكا | x |  | (1 | 43 |
| دولة قطر | x |  | (1 | 36 |
| مقاطعة رئونيون الفرنسية | x |  | (1 | 21 |
| جزيرة رودريغيس | x |  | (1 | 29 |
| رومانيا | x |  | (1 | 36 |
| الاتحاد الروسي | x |  | (1 | 36-37 |
| جمهورية رواندا | x |  | (1 | 37 |
| مقاطعة سان بارتليمي الفرنسية | x |  | (1 | 21 |
| سانت هيلانة | x |  | (1 | 42 |
| اتحاد سانت كيتس ونيفيس | x |  | (1 |  |
| سانت لوسيا | x |  | (1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| مقاطعة سان مارتن الفرنسية | x |  | (1 | 21 |
| جزر سان بول وأمستردام | x |  | (1 | 21 |
| تجمع سان بيير وميكيلون الإقليمي | x |  | (1 | 21 |
| سانت فنسنت وغرينادين | x |  | (1 |  |
| دولة ساموا المستقلة | x |  | (1 | 37 |
| جمهورية سان مارينو | x |  | (1 | 37 |
| جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية | x |  | (1 | 37 |
| المملكة العربية السعودية | x |  | (1 | 37 |
| جمهورية السنغال | x |  | (1 | 38 |
| جمهورية صربيا | x |  | (1 |  |
| جمهورية سيشيل | x |  | (1 | 38 |
| سيراليون | x |  | (1 | 38 |
| جمهورية سنغافورة | x |  | (1 | 38 |
| سينت مارتن (الجزء الهولندي) | x |  | (1 | 38 |
| الجمهورية السلوفاكية | x |  | (1 | 38 |
| جمهورية سلوفينيا | x |  | (1 | 38 |
| جزر سليمان | x |  | (1 | 38 |
| جمهورية الصومال الاتحادية | x |  | (1 |  |
| جمهورية جنوب إفريقيا | x |  | (1 | 39 |
| جمهورية جنوب السودان | x |  | (1 |  |
| إسبانيا | x |  | (1 | 39 |
| جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية | x |  | (1 | 39 |
| جمهورية السودان | x |  | (1 |  |
| جمهورية سورينام | x |  | (1 | 39 |
| جزر سوان | x |  | (1 | 24 |
| مملكة سوازيلاند | x |  | (1 | 39 |
| السويد | x |  | (1 | 39 |
| الاتحاد السويسري | x |  | (1 | 40 |
| الجمهورية العربية السورية | x |  | باستثناء إسرائيل | 40 |
| جمهورية طاجيكستان | x |  | (1 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | x |  | (1 | 40 |
| تايلاند | x |  | (1 | 40 |
| جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | x |  | (1 |  |
| جمهورية تيمور لستي الديمقراطية | x |  | (1 |  |
| جمهورية توغو | x |  | (1 |  |
| توكيلاو | x |  | (1 | 32 |
| مملكة تونغا | x |  | (1 | 40 |
| ترينيداد وتوباغو | x |  | (1 | 40 |
| تريستان دا كونيا | x |  | (1 | 42 |
| تونس | x |  | (1 | 41 |
| تركيا | x |  | (1 | 41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| تركمانستان | x |  | (1 |  |
| جزر تركس وكايكوس | x |  | (1 | 42 |
| توفالو | x |  | (1 | 41 |
| جمهورية أوغندا | x |  | (1 | 41 |
| أوكرانيا | x |  | (1 | 41 |
| الإمارات العربية المتحدة | x |  | (1 | 41 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | x |  | (1 | 42-41 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | x |  | (1 | 43 |
| جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية أوروغواي الشرقية | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية أوزبكستان | x |  | (1 |  |
| جمهورية فانواتو | x |  | (1 | 43 |
| دولة مدينة الفاتيكان | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية فنزويلا البوليفارية | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية فيتنام الاشتراكية | x |  | باستثناء ما بين محطات خدمة الهواة الساتلية | 43 |
| جزيرة ويك | x |  | (1 | 43 |
| جزر واليس وفوتونا | x |  | (1 | 21 |
| جمهورية اليمن | x |  | (1 |  |
| جمهورية زامبيا | x |  | (1 | 43 |
| جمهورية زمبابوي | x |  | (1 | 43 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1 لم تعرب هذه الإدارة عن موقفها صراحةً. ومن حيث إجراءات المشاورة، يُفترض أن هذه الإدارة ليس لديها أي اعتراض على الاتصالات الراديوية بين محطات الهواة التابعة لبلدها والمحطات التابعة لبلدان أخرى (انظر الرسالة المعممة CR/430 المؤرخة 14 مايو 2018).

**شكل الرموز الدليلية للنداء التي تخصصها كل إدارة  
لمحطاتها للهواة ومحطاتها التجريبية**

**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

محطات الهواة: 7X0 و7X2 و7X3 و7X4 و7X5 متبوعة بحرفين أو 3 أحرف

المحطتان التجريبيتان: 7X6 و7X7 متبوعتين بحرفين أو 3 أحرف

**جمهورية الأرجنتين**

محطات الهواة: AY وAZ وLU وLW متبوعة برقم (9-0) وبحرفين أو 3 أحرف، يشير الحرف الأول إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة

الأحرف التي تشير إلى المقاطعات: B-A وC - العاصمة الاتحادية

D-E - مقاطعة بوينس آيريس

F - مقاطعة سانتا فيه

GA-GOZ - مقاطعة تشاكو

GP-GZZ - مقاطعة فورموزا

H - مقاطعة قرطبة

I - مقاطعة ميسيونيس

J - مقاطعة إنتري ريوس

K - مقاطعة توكومان

L - مقاطعة كوريينتس

M - مقاطعة ميندوزا

N - مقاطعة سانتياغو ديل إستيرو

O - مقاطعة سالتا

P - مقاطعة سان خوان

Q - مقاطعة سان لويس

R - مقاطعة كاتاماركا

S - مقاطعة لاريوخا

T - مقاطعة جوجوي

U - مقاطعة لا بامبا

V - مقاطعة ريو نيغرو

W - مقاطعة شوبوت

XA-XOZ - مقاطعة سانتا كروز

XP-XZZ - مقاطعة تييرا ديل فويغو، وأنتاركتيكا وجزر جنوب المحيط الأطلسي

Y - نيوكين

Z - أنتاركتيكا

**ملاحظة**: يتعين على المبتدئين استعمال السابقة AZ.

**أروبا**

محطات الهواة: P43 أو P49 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**ملاحظات**:

ʼ1ʻ سيستعمل الهواة الأجانب الرمز الدليلي للنداء الذي تخصصه لهم إدارتهم متبوعاً بشرطة مائلة (/) ثم P4 لمدة سنة واحدة.

ʼ2ʻ تُخصص السابقة P40 أو P41 تليها مجموعة لا تزيد عن 3 أحرف أثناء المناسبات الخاصة لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

**أستراليا**

محطات الهواة: VK أو AX\* أو VI\* متبوعاً برقم (يشير إلى الدولة أو الإقليم الذي تقع فيه المحطة) وبحرفين أو 3 أو 4 أحرف.

*(انظر تابع)*

**أستراليا** *( تابع)*

بالنسبة للرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من 3 أو 4 أحرف، يشير الحرف الأول إلى فئة الرخصة.

يشار إلى محطات الهواة "المتقدمة" بالرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من حرفين واللاحقات المكونة من 3 أحرف حيث يكون الحرف الأول هو A أو B أو C أو D أو E أو F أو G أو I أو J أو K أو S أو T أو U أو W أو X أو Y أو Z.

يشار إلى محطات الهواة "القياسية" بالرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من 3 أحرف حيث يكون الحرف الأول هو H أو L أو M أو N أو P أو V.

يشار إلى محطات الهواة "القاعدة" بالرموز الدليلية للنداء ذات اللاحقات المكونة من 4 أحرف حيث يكون الحرف الأول هو F.

\* للمناسبات التي لها أهمية وطنية خاصة أو أهمية خاصة على صعيد الولاية/الصعيد المحلي.

المحطات التجريبية AX يليه رقم (9-2) و3 أحرف، حيث يشير الحرف الأول إلى الولاية أو الإقليم الذي تقع فيه المحطة.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| محطة | ولاية أو إقليم | | | | | | | | | |
| إقليم العاصمة الأسترالية | نيو ساوث ويلز | فيكتوريا | كوينزلاند | جنوب أستراليا | غرب أستراليا | تسمانيا | الإقليم الشمالي | الأراضي الأسترالية الخارجية | أنتاركتيكا |
| هواة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | – |
| تجريبية | A | N | V | Q | S | W | T | D | – | – |

**النمسا**

محطات الهواة: OE متبوعاً برقم (9-0، يشير إلى المقاطعة أو المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف

المحطات التجريبية: OE متبوعاً برقم (9-2، يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين (QZ–QA)

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات أو المناطق:

1 - فيينا (محطات الهواة فقط)

2 - سالزبرغ

3 - فيينا (المحطات التجريبية فقط) والنمسا السفلى

4 - بورغنلاند

5 - النمسا العليا

6 - ستيريا

7 - تيرول

8 - كارينتيا

9 - فورارلبرغ

0 - خارج الأراضي الإقليمية

« - على متن السفن أو على متن الطائرات

**كومنولث البهاما**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: C69AA-C62ZZ

**مملكة البحرين**

محطات الهواة: A9 متبوعاً برقم (من 0 إلى 9) وبسمتين أو 3 أو 4 سمات، يكون آخرها حرفاً.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| السابقة | الرقم | اللاحقة |
| A9 | 9-0 | حتى 4 سمات يكون آخرها حرفاً |

**بربادوس**

محطات الهواة: 8P6AA-8P6ZZ\*  
 8P9AA-8P9ZZ\*\*

\* من أجل هواة الراديو الوطنيين.

\*\* من أجل هواة الراديو الأجانب والزوار وحاملي الرخص قصيرة الأجل.

**جمهورية بيلاروس**

محطات الهواة: EU أو EV أو EW متبوعاً برقم (4-1، 8-6 يشير إلى المدينة أو المنطقة (أوبلاست) التي توجد بها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف.

الأرقام التي تشير إلى المدينة أو المنطقة: .1 مدينة مينسك

.2 منطقة مينسك

.3 منطقة بريست

.4 منطقة غرودنو

.5 منطقة فيتبسك

.6 منطقة موجيلف

.7 منطقة غومل

يتضمن الرمز الدليلي للنداء: 4 سمات - الفئة A (يحمل المشغل رخصة CEPT، شهادة HAREC)

5 سمات - الفئة A والفئة B (يحمل المشغل رخصة CEPT، شهادة HAREC)

6 سمات - الفئة C (يحمل المشغل رخصة للمبتدئين، شهادة ARNEC)

5 سمات - الرمز الرابع هو W، X، Z لمحطات النادي

المحطات التجريبية: EU1A00R-EU8Z99R - (باستثناء EU5A00R-EU5Z99R) - المكررات

EU1A00B-EU8Z99B - (باستثناء EU5A00B-EU5Z99B) - المنارات الراديوية

EU10S-EU89S - السواتل

EV0AA-EV9ZZ - من أجل المحطات التي تعمل في المسابقات الإذاعية

EV10ISS-EV89ISS - من أجل البعثات إلى المرافق الفضائية

EV0ANA-EV0ANZ - من أجل المحطات التي تعمل في المنطقة القطبية

EV0A-EV9999Z - من أجل المحطات التي تعمل في أيام المناسبات الوطنية والدولية الخاصة.

EU5، EV5، EW5، متبوعة بحرف واحد - من أجل المشاركين فقط في مسابقات اتصالات الإذاعة الدولية بالموجات القصيرة (SW) والموجات فوق القصيرة (USW) (حتى عام واحد).

**ملاحظة**: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين يحملون تراخيص أن يستعملوا EW متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي الخاص بهم

**بلجيكا**

|  |  |
| --- | --- |
| محطات الهواة | |
| ON0AA-ON0ZZ ON0AAA-ON0ZZZ | محطات أوتوماتية | |
| ON1AA-ON1ZZ ON1AAA-ON1ZZZ | محطات الفئة 2 | |
| ON2AA-ON2ZZ ON2AAA-ON2ZZZ | غير مستعملة حالياً | |
| ON3AA-ON3ZZ ON3AAA-ON3ZZZ | محطات الفئة 3 | |
| ON4AA-ON4ZZ ON4AAA-ON4ZZZ ON5AA-ON5ZZ ON5AAA-ON5ZZZ ON6AA-ON6ZZ ON6AAA-ON6ZZZ ON7AA-ON7ZZ ON7AAA-ON7ZZZ ON8AA-ON8ZZ ON8AAA-ON8ZZZ | محطات الفئة 1 | |

*(انظر تابع)*

**بلجيكا** ( *تابع*)

|  |  |
| --- | --- |
| ON9AAA-ON9AZZ | محطات الفئة 3 للأجانب |
| ON9BAA-ON9BZZ | محطات الفئة 2 للأجانب |
| ON9CAA-ON9CZZ | محطات الفئة 1 للأجانب |
| OP0LE and OP0OL | محطات النادي في أنتاركتيكا |
| OR3AA-OR3ZZ OR3AAA-OR3ZZZ | محطات الفئة 3 المؤقتة في أنتاركتيكا |
| OR4AA-OR4ZZ OR4AAA-OR4ZZZ | محطات الفئة 1 المؤقتة في أنتاركتيكا |
| OR4ISS | على متن محطة إرسال المعلومات |
| OO0A-OO9Z OP0A-OP9Z OQ0A-OQ9Z OR0A-OR4Z OR6A-OR9Z OS0A-OS9Z OT0A-OT4Z OT6A-OT9Z | رموز دليلية تكميلية للنداء من أجل محطات الفئة 1 |
| OR5A-OR5Z OT5A-OT5Z | محطات للمسابقات عالية القدرة |

**بليز**

محطات الهواة: V31AA-V31ZZ - رخصة الفئة 1

V32AA-V32ZZ - رخصة الفئة 2

**جمهورية بنن**

محطات الهواة: TY متبوعاً برقم (9-1) وبحرفين

**مملكة بوتان**

محطات الهواة: A50AA-A50ZZ\*

A51AA-A51ZZ\*\*

A52AA-A52ZZ\*\*\*

\* من أجل نوادي ومحطات الهواة.

\*\* من أجل هواة الراديو الوطنيين.

\*\*\* من أجل هواة الراديو الزائرين.

**دولة بوليفيا متعددة القوميات**

محطات الهواة: CP1AA-CP9ZZ

الأرقام التي تشير إلى الإدارات: 1 - لا باز

2 - تشوكيساكا

3 - أورورو

4 - بوتوسي

5 - كوتشاهابامبا

6 - سانتا كروز

7 - تاريجا

8 - بيني

9 - باندو

يمكن أن يكون الرمز الدليلي للنداء متبوعاً بالأحرف “M” أو“MA” أو“MF” أو“MM” أو“S” أو“C” في الحالات التالية:

M: للمحطات الأرضية المتنقلة،

MA: للمحطات المتنقلة للطيران،

MF: للمحطات النهرية المتنقلة،

MM: للمحطات البحرية المتنقلة،

S: لمحطات الفئة الثانية،

C: للمحطات المشغلة بصفة مؤقتة.

**جزر بونير وسان يوستايتوس وسابا**

محطات الهواة: PJ4AA-PJ4ZZZ - بونير

PJ5AA-PJ5ZZZ - سان يوستايتوس

PJ6AA-PJ6ZZZ - سابا

**جمهورية بوتسوانا**

محطات الهواة: A22AA-A22ZZ

**جمهورية البرازيل الاتحادية**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محطات الهواة | | | | |
| الولاية | الفئتان A وB | | | الفئة C |
| Acre | PT8AA-PT8ZZ | PT8AAA-PT8ZZZ | | PU8JAA-PU8LZZ |
| \*ZZ8HA-ZZ8MZ | | ZZ8HAA-ZZ8MZZ | |
| Alagoas | PP7AA-PP7ZZ | PP7AAA-PP7ZZZ | | PU7AAA-PU7DZZ |
| \*ZZ7AA-ZZ7ZZ | | ZZ7AAA-ZZ7ZZZ | |
| Amapá | PQ8AA-PQ8ZZ | PQ8AAA-PQ8YZZ | | PU8GAA-PU8IZZ |
| \*ZV8AA-ZV8ZZ | | ZV8AAA-ZV8YZZ | |
| Amazonas | PP8AA-PP8ZZ | PP8AAA-PP8YZZ | | PU8AAA-PU8CZZ |
| \*ZZ8AA-ZZ8GZ | | ZZ8AAA-ZZ8GZZ | |
| Bahia | PY6AA-PY6ZZ | PY6AAA-PY6YZZ | | PU6JAA-PU6YZZ |
| \*ZY6AA-ZY6ZZ | | ZY6AAA-ZY6YZZ | |
| Ceará | PT7AA-PT7ZZ | PT7AAA-PT7YZZ | | PU7MAA-PU7PZZ |
| \*ZV7AA-ZV7ZZ | | ZV7AAA-ZV7YZZ | |
| Distrito Federal | PT2AA-PT2ZZ | PT2AAA-PT2YZZ | | PU2AAA-PU2EZZ |
| \*ZV2AA-ZV2ZZ | | ZV2AAA-ZV2YZZ | |
| Espírito Santo | PPlAA-PPlZZ | PP1AAA-PP1YZZ | | PU1AAA-PU1IZZ |
| \*ZZ1AA-ZZlZZ | | ZZlAAA-ZZlYZZ | |
| Goiás | PP2AA-PP2ZZ | PP2AAA-PP2YZZ | | PU2FAA-PU2HZZ |
| \*ZZ2AA-ZZ2ZZ | | ZZ2AAA-ZZ2YZZ | |
| Maranhão | PR8AA-PR8ZZ | PR8AAA-PR8YZZ | | PU8MAA-PU8OZZ |
| \*ZX8AA-ZX8ZZ | | ZX8AAA-ZX8YZZ | |
| Mato Grosso | PY9AA-PY9ZZ | PY9AAA-PY9YZZ | | PU9OAA-PU9YZZ |
| \*ZY9AA-ZY9ZZ | | ZY9AAA-ZY9YZZ | |
| Mato Grosso do Sul | PT9AA-PT9ZZ | PT9AAA-PT9YZZ | | PU9AAA-PU9NZZ |
| \*ZV9AA-ZV9ZZ | | ZV9AAA-ZV9YZZ | |
| Minas Gerais | PY4AA-PY4ZZ | PY4AAA-PY4YZZ | | PU4AAA-PU4YZZ |
| \*ZY4AA-ZY4ZZ | | ZY4AAA-ZY4YZZ | |
| Pará | PY8AA-PY8ZZ | PY8AAA-PY8YZZ | | PU8WAA-PU8YZZ |
| \*ZY8AA-ZY8ZZ | | ZY8AAA-ZY8YZZ | |
| Paraíba | PR7AA-PR7ZZ | PR7AAA-PR7YZZ | | PU7EAA-PU7HZZ |
| \*ZX7AA-ZX7ZZ | | ZX7AAA-ZX7YZZ | |
| Paraná | PY5AA-PY5ZZ | PY5AAA-PY5YZZ | | PU5MAA-PU5YZZ |
| \*ZY5AA-ZY5ZZ | | ZY5AAA-ZY5YZZ | |
| Pernambuco | PY7AA-PY7ZZ | PY7AAA-PY7YZZ | | PU7RAA-PU7YZZ |
| \*ZY7AA-ZY7ZZ | | ZY7AAA-ZY7YZZ | |
| Piauí | PS8AA-PS8ZZ | PS8AAA-PS8YZZ | | PU8PAA-PU8SZZ |
| \*ZW8AA-ZW8ZZ | | ZW8AAA-ZW8YZZ | |
| Rio de Janeiro | PYlAA-PYlZZ | PYlAAA-PYlYZZ | | PUlJAA-PUlYZZ |
| \*ZYlAA-ZYlZZ | | ZYlAAA-ZYlYZZ | |
| Rio Grande do Norte | PS7AA-PS7ZZ | PS7AAA-PS7YZZ | | PU7IAA-PU7LZZ |
| \* ZW7AA-ZW7ZZ | | ZW7AAA-ZW7YZZ | |
| Rio Grande do Sul | PY3AA-PY3ZZ | PY3AAA-PY3YZZ | | PU3AAA-PU3YZZ |
| \*ZY3AA-ZY3ZZ | | ZY3AAA-ZY3YZZ | |

*(انظر تابع)*

**جمهورية البرازيل الاتحادية** *(تابع)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rondônia | PW8AA-PW8ZZ | PW8AAA-PW8YZZ | | PU8DAA-PU8FZZ |
| \*ZZ8NA-ZZ8SZ | | ZZ8NAA-ZZ8SZZ | |
| Roraima | PV8AA-PV8ZZ | PV8AAA-PV8YZZ | | PU8TAA-PU8VZZ |
| \*ZZ8TA-ZZ8ZZ | | ZZ8AAA-ZZ8YZZ | |
| Santa Catarina | PP5AA-PP5ZZ | PP5AAA-PP5YZZ | | PU5AAA-PU5LZZ |
| \*ZZ5AA-ZZ5ZZ | | ZZ5AAA-ZZ5YZZ | |
| São Paulo | PY2AA-PY2ZZ | PY2AAA-PY2YZZ | | PU2KAA-PU2YZZ |
| \*ZY2AA-ZY2ZZ | | ZY2AAA-ZY2YZZ | |
| Sergipe | PP6AA-PP6ZZ | PP6AAA-PP6YZZ | | PU6AAA-PU6IZZ |
| \*ZZ6AA-ZZ6ZZ | | ZZ6AAA-ZZ6YZZ | |
| Tocantins | PQ2AA-PQ2ZZ | PQ2AAA-PQ2YZZ | | PU2IAA-PU2JZZ |
| \*ZX2AA-ZX2ZZ | | ZX2AAA-ZX2YZZ | |
| Islas Marítimas | PY0AA-PY0ZZ | PY0AAA-PY0ZZZ | | PU0AAA-PU0ZZZ |
| \*ZY0AA-ZY0ZZ | | ZY0AAA-ZY0ZZZ | |

\* الرموز الدليلية الخاصة للنداء: في المسابقات الوطنية والدولية والبعثات.

**بروني دار السلام**

محطات الهواة: V85 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف للاتصالات HF وVHF

V85 متبوعاً بحرف واحد للاتصالات VHF فقط

**جمهورية بلغاريا**

محطات الهواة: LZ1-LZ9 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**بوركينا فاصو**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: XT2 أو XT3 متبوعاً بحرفين

**جمهورية بوروندي**

محطات الهواة: 9U5 متبوعاً بحرفين

**جمهورية كابو فردي**

محطات الهواة: D44AA-D44ZZ

**جمهورية الكاميرون**

محطات الهواة: TJ1 متبوعاً بحرفين

**كندا**

محطة الهواة: VE1، VA1 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعات نوفا سكوتيا ونيو برونزويك

VE2، VA2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة كيبيك

VE3، VA3 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة أونتاريو

VE4، VA4 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة مانيتوبا

VE5، VA5 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة ساسكاتشوان

VE6، VA6 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة ألبيرتا

VE7، VA7 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة كولومبيا البريطانية

VE8 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - الأقاليم الشمالية (باستثناء نونافوت)

VE9 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة نيو برونزويك

VE0\* متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - خدمة الهواة على متن سفينة

VO1 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة نيوفاوندلاند (باستثناء لابرادور)

VO2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - لابرادور

VY0 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - إقليم نونافوت

VY1 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - إقليم يوكون

VY2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف - مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد

\* VE0 معد للاستخدام عند تشغيل محطة هواة راديوية من سفينة تقوم برحلات دولية.

المحطات التجريبية: VX9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف - كندا (جميع المقاطعات والأقاليم)

**جمهورية إفريقيا الوسطى**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: TL8 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف

**جمهورية تشاد**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: TT8 متبوعاً بحرفين ويكون الحرف الأول هو A

**شيلي**

محطات الهواة: CE أو XQ متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو ثلاثة أحرف

CE1-CE8 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف - البر الرئيسي لشيلي

CE9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف - أنتاركتيكا

CE0Y متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف - جزيرة عيد الفصح

CE0Z متبوعاً بحرفين - جزر خوان فرنانديز وسان فيليكس

**جمهورية كولومبيا**

محطات الهواة HJ أو HK متبوعاً برقم (9-0، يشير إلى المنطقة التي تنتمي إليها محطة الهواة الراديوية) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 0 - الأراضي الجزرية الكولومبية والخدمة المتنقلة البحرية

1 - إدارات أتلانتيكو وبوليفار وقرطبة وسوكري

2 - إدارات غواخيرا وماغدالينا وسيزار وشمال سانتاندير

3 - إدارات كونديناماركا وميتا وفيشادا

4 - إدارتا أنتيوكيا وشوكو

5 - إدارتا كاوكا وفالي ديل كاوكا

6 - إدارات كالداس وتوليما وريسارالدا وكينديو وهويلا

7 - إدارات سانتاندير وبوياكا وأروكا وكازاناري

8 - إدارات نارينيو وكاكويتا وبوتومايو

9 - إدارات أمازوناس وفاوبيس وغوانيا وغوافياري

**ملاحظة**: 5J أو 5K متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف، مصرّح به بصفة مؤقتة لمحطات الهواة التي تعمل أثناء المسابقات والمناسبات الخاصة.

**اتحاد جزر القمر**

محطات الهواة: D68 متبوعاً بحرفين\*

\* يشير الحرفان إلى هوية المشغل.

**جمهورية الكونغو**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: TN8AA-TN8ZZ

**جزر كوك**

محطات الهواة: ZK1 متبوعاً بحرفين

**كوستاريكا**

محطات الهواة: TE أو TI متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**جمهورية كوت ديفوار**

محطات الهواة: TU2AA-TU2ZZ

المحطات التجريبية: TU3AA-TU3ZZ

**جمهورية كرواتيا**

محطات الهواة: 9A متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

**كوبا**

محطات الهواة: T4 أو CL أو CM أو CO متبوعاً برقم (يشير إلى المقاطعة أو المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

أرقام تشير إلى المقاطعات أو المناطق: 1 - مقاطعة بينار ديل ريو

2 - مقاطعة هافانا سيتي

3 - مقاطعة هافانا

4 - بلدية جزيرة لاخوبينتود

5 - مقاطعة ماتانزاس

6 - مقاطعات فيلا كلارا وسينفويغوس وسانكتي سبيريتوس

7 - مقاطعات سييغو دي أيلا وكاماغوي

8 - مقاطعات سانتياغو دي كوبا وغرانما وهولغوين ولاس توناس وغوانتانامو

**كوراساو**

محطات الهواة: PJ2AA-PJ2ZZZ

**جمهورية قبرص**

محطات الهواة: 5B4AAA-5B4ZZZ

**ملاحظة**: سيستعمل الهواة الأجانب الرمز الدليلي للنداء الذي تخصصه لهم إدارتهم متبوعاً بشرطة مائلة (/) ثم 5B4 بصورة مؤقتة.

**الجمهورية التشيكية**

محطات الهواة: OK0-OK8 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

OL0-OL9 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

OK8 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف للأجانب الذي يقومون بالإرسال من أراضي الجمهورية التشيكية

OK0 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف للأغراض غير العادية على نحو استثنائي

OL0-OL9 متبوعاً بحرف واحد لأغراض مسابقات الهواة الدولية فقط

OL0-OL9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف لأغراض استثنائية وفترة استمرار هذه الأغراض فقط

المحطات التجريبية: OK9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف

**الدانمارك**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| محطات الهواة | | | |
| المنطقة | السابقة | الرقم | اللاحقة |
| الدانمارك | OU، OV، OZ، 5P، 5Q | 9-0 | حتى 4 سمات، يكون آخرها حرفاً |
| جزر فارويه | OY | 9-1 | حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة أحرف |
| غرينلاند | OX | 9-1 | حرفان أو ثلاثة أحرف |

**جمهورية جيبوتي**

محطات الهواة: J28AA-J28ZZ\*

J20AA-J20ZZ\*\*

\* لمحطات الهواة المشغلة بصفة دائمة.

\*\* لمحطات الهواة المشغلة بصفة مؤقتة.

**ملاحظة**: سيستعمل هواة الراديو J20 متبوعاً بمجموعة تتكون من 3 أحرف في المناسبات الخاصة.

**كومنولث دومينيكا**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: J73AA-J73ZZ

**الجمهورية الدومينيكية**

محطات الهواة: HI متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 1 - جزيرة بياتا

2 - جزيرة ساونا

3 - منطقة سيباو الوسطى

4 - منطقة خط الشمال الغربي

5 - منطقة الجنوب الغربي

6 - المنطقة الجنوبية الوسطى

7 - المنطقة الشرقية

8 - المنطقة الجنوبية

9 - منطقة الشمال الغربي

**إكوادور**

محطات الهواة: HC أو HD متبوعاً برقم (8-1، يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

يتعين على المبتدئين استعمال الحرف N بعد الرقم الذي يشير إلى المقاطعة.

*(انظر تابع)*

**إكوادور** *(تابع)*

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 1 - مقاطعات كارتشي وإمبابورا وبيشينشا

2 - مقاطعات غوياس (الساحل) ولوس ريوس

3 - مقاطعات إيل أورو (الساحل) ولوخا

4 - مقاطعات مانابي (الساحل) وإسميرالداس (الساحل)

5 - مقاطعات شيمبورازو وكانيار وأزواي

6 - مقاطعات كوتوباكسي وتونغوراهوا وبوليفار

7 - مقاطعات نابو وباستازا ومورونا سانتياغو وزامورا وسوكومبيوس

8 - مقاطعة غالاباغوس (جزر)

المحطات التجريبية: HD9 متبوعاً بثلاثة أحرف

**ملاحظة**: يتعين على هواة الراديو الذين يعملون خلال المسابقات استعمال HD9 متبوعاً بحرف واحد بصورة مؤقتة.

**جمهورية مصر العربية**

محطات الهواة: SU متبوعاً برقم واحد وحرفين

**جمهورية السلفادور**

محطات الهواة: YS متبوعاً برقم (9-1، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 1 - إدارة سان سلفادور

2 - إدارة سانتا أنا

3 - إدارة سان ميغيل

4 - إدارة لا ليبيرتاد

5 - إدارات لا باز وكوسكاتلان وشالاتينانغو

6 - إدارات أوسولوتان وسان فيسينتي وكابانياس

7 - إدارة سونسوناتي

8 - إدارة أهواشابان

9 - إدارتا مورازان ولا أونيون

المحطات التجريبية: HU9 متبوعاً بحرفين

**ملاحظة**: يجب على هواة الراديو الأجانب استعمال YS متبوعاً برقم (9-1، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبشرطة مائلة (/) وبالرقم الدليلي للنداء الخاص بهم.

**جمهورية إستونيا**

محطة الهواة: ES متبوعاً برقم (9-0، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 0 - المقاطعات الإدارية لهيوما وساريما وجميع الجزر الصغيرة من فايناميري

1 - تالين

2 - المقاطعة الإدارية لهارجوما

3 - المقاطعة الإدارية لليان ورابلا ويارفاما

4 - المقاطعات الإدارية لليان-فيروما وإدا-فيروما

5 - المقاطعات الإدارية لجوجيفا وتارتوما

6 - المقاطعات الإدارية لبولفا وفالغا وفوروما

7 - المقاطعة الإدارية لفيلجانديما

8 - المقاطعة الإدارية لبارنوما

9 - خارج الأراضي الإقليمية (لاستخدام رسمي من جانب الاتحاد الإستوني لراديو الهواة)

عندما تعمل محطات الهواة كمحطات محمولة أو متنقلة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلة (/) وبالأحرف "MM" أو "AM" أو "M" أو "P" في الحالات التالية:

- "MM" إذا كانت المحطة مشغلة على متن سفينة إستونية في المياه الدولية،

- "AM" إذا كانت المحطة مشغلة على متن طائرة إستونية،

- "M" إذا كانت المحطة مشغلة على متن بعض المركبات الأخرى بما في ذلك على متن سفينة في المياه الوطنية،

- "P" إذا كانت المحطة محمولة باليد.

يجب على هواة الراديو الأجانب أثناء زيارتهم لإستونيا استعمال ES متبوعاً برقم (8-0) يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة وبشرطة مائلة (/) وبالرقم الدليلي للنداء الخاص بهم.

**جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية**

محطات الهواة: ET3AA-ET3ZZ  
 9E3AA-9F3ZZ

**جمهورية فيجي**

محطات الهواة: 3D2 متبوعاً بحرفين

المحطات التجريبية: 3D3 متبوعاً بحرفين

**فنلندا**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: OF أو OG أو OH أو OI أو OJ متبوعاً برقم ومجموعة لا تزيد عن 4 سمات، يكون آخرها حرفاً

**فرنسا**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| محطات الهواة | | | |
| (1F | (20-9 | (3AA-ZZZ | فرنسا (القارية) |
|  |  |  | كورسيكا والمقاطعات والأقاليم ما وراء البحار (باستثناء كاليدونيا الجديدة): |
| FG | (41-5 | (3AA-ZZZ | غواديلوب |
| FH | » | » | مايوت |
| FJ | » | » | سان بارثولومي |
| FM | » | » | المارتينيك |
| FO | » | » | بولينيزيا الفرنسية |
| FP | » | » | سان بيير وميكيلون |
| FR | » | » | رئونيون |
| FT | » | » | الأراضي الجنوبية والقطب الجنوبي |
| FW | » | » | جزر واليس وفوتونا |
| FY | » | » | غيانا |
| TK | » | » | كورسيكا |
| FK | 8 | (5AA-ZZZ | كاليدونيا الجديدة |

(1 F متبوعاً بحرف (A أو B أو C أو D أو E) يشير إلى المجموعة التي تنتمي إليها محطة الهواة الراديوية، متبوعاً بحرف F يشير إلى محطة النادي الراديوية.

(2 رقم من 0 إلى 9 (باستثناء الرقم 7).

(3 حرفان أو 3 أحرف لتمييز محطة هواة الراديو.

(4 رقم يشير إلى المجموعة التي تنتمي إليها محطة الهواة الراديوية (1: المجموعة A، و2: المجموعة B، و3: المجموعة C و4: المجموعة D و5: المجموعة E)، الرقم 0 يشير إلى محطة النادي الراديوية.

(5 حرفان أو 3 أحرف لتمييز محطة هواة الراديو، على أن يكون K الحرف الأول الذي يشير إلى محطة النادي الراديوية.

**الجمهورية الغابونية**

محطات الهواة: TR8AA-TR8ZZ

**جمهورية غامبيا**

محطات الهواة: C53AA-C53ZZ

**جورجيا**

محطات الهواة: 4L متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

**جمهورية ألمانيا الاتحادية**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| محطات الهواة | | |
| الرموز الدليلية للنداء | غرض الاستخدام | الفئة |
| 1 | 2 | 3 |
| DA0A-DA0ZZZ | محطات النادي | A |
| (1DA1A-DA1Z | محطات النادي | A |
| (1DA1AA-DA1ZZZ | محطات فردية، محطات النادي، مكررات، منارات | A |
| DA2A-DA3Z | محطات النادي | A |
| DA2AA-DA2ZZZ | محطات فردية، محطات النادي، مكررات، منارات | A |
| DA4A-DA4Z | دراسات تجريبية خاصة كمحطات النادي | E |
| (2DA4AA-DA4ZZZ | دراسات تجريبية خاصة كمحطات فردية | E |
| DA5A-DA5Z | دراسات تجريبية خاصة كمحطات النادي | A |
| (2DA5AA-DA5ZZZ | دراسات تجريبية خاصة كمحطات فردية | A |
| 1)DA6A-DA6Z | محطات النادي | E |
| (1DA6AA-DA6ZZZ | محطات فردية، محطات النادي، مكررات، منارات | E |
| DA7A-DA9Z | محطات النادي | E |
| DB0A-DD9Z | محطات النادي | A |
| DB0AA-DB0ZZZ | مكررات، منارات | A |
| DB1AA- DD9ZZZ | محطات فردية | A |
| DF0A-DH9Z | محطات النادي | A |
| DF0AA-DF0ZZZ | محطات النادي | A |
| DF1AA- DH9ZZZ | محطات فردية | A |
| DJ0A-DM9Z | محطات النادي | A |
| DJ0AA-DJ9ZZZ | محطات فردية | A |
| DK0AA-DK0ZZZ | محطات النادي | A |
| DK1AA-DK9ZZZ | محطات فردية | A |
| DL0AA-DL0ZZZ | محطات النادي | A |
| DL1AA-DL9ZZZ | محطات فردية | A |
| DM0AA-DM0ZZZ | مكررات، منارات (DM0ZA-DM0ZZZ: مكررات مع تكنولوجيا جديدة) | A |
| DM1AA-DM9ZZZ | محطات فردية | A |
| DN0A-DN0ZZZ | محطات النادي | E |
| (2DN1AA-DN6ZZZ | محطات تستخدم لتعليمات العمليات الراديوية | A |
| (2DN7AA-DN8ZZZ | محطات تستخدم لتعليمات العمليات الراديوية | E |
| DO0A-DO9Z | محطات النادي | E |
| DO0AA-DO0ZZZ | مكررات، منارات (DO0ZA-DO0ZZZ: مكررات مع تكنولوجيا جديدة) | E |
| DO1AA-DO9ZZZ | محطات فردية | E |
| DP0A-DP1Z | محطات النادي (مواقع خارج الأراضي الإقليمية) | A |
| DP0AA-DP1ZZZ | محطات النادي، مكررات، منارات، دراسات تجريبية خاصة (مواقع خارج الأراضي الإقليمية) | A |
| DP2A-DP2Z | محطات النادي (مواقع خارج الأراضي الإقليمية) | E |
| DP2AA-DP2ZZZ | محطات النادي، مكررات، منارات، دراسات تجريبية خاصة (مواقع خارج الأراضي الإقليمية) | E |
| DP3A- DR9Z | محطات النادي | A |

(1 للموظفين فقط بموجب اتفاق مركز القوات (SOFA).

(2 للموظفين أيضاً بموجب اتفاق مركز القوات (SOFA).

**ملاحظة**: سيستعمل هواة الراديو الأجانب بدون إقامة دائمة في ألمانيا DL متبوعاً بشرطة مائلة (/) ورمزهم الدليلي الوطني للنداء فيما يخص الفئة A، أو DO متبوعاً بشرطة مائلة (/) ورمزهم الدليلي الوطني للنداء فيما يخص الفئة E، أو الرمز الدليلي الشخصي التنظيمي للنداء.

المحطات التجريبية: DI2AA-DI2ZZ

**غانا**

محطات الهواة: 9G1 متبوعاً بحرفين أو أكثر\*

9G5 متبوعاً بحرفين أو أكثر\*\*

المحطات التجريبية: 9G2 متبوعاً بحرفين

\* من أجل هواة الراديو الوطنيين.

\*\* من أجل هواة الراديو الأجانب.

**اليونان**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: SV\* أو SW\*\* متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 1 - ستريا هيلاس

2 - مقدونيا الوسطى والغربية

3 - بيلوبونيس

4 - تيسالي

5 - مقاطعة دودكيانيز

6 - إبيروس

7 - مقدونيا الشرقية وتراس

8 - جميع الجزر (باستثناء تلك المنتمية إلى مقاطعات كريتيان ومقاطعة دوكيكانيز)

9 - مقاطعات كريتيان وجزرها

\* الفئة 1.

\*\* الفئة 2.

**ملاحظات:** ʻ1ʼ يخصص SV0 أو SW0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف لهواة الراديو اليونانيين الذين بحوزتهم رخصة أجنبية ولهواة الراديو الذين لديهم إقامة دائمة.

ʻ2ʼ تُخصص السابقة J4 أو SX أو SY كرمز دليلي خاص للنداء من أجل النقابات اليونانية لهواة الراديو والمجموعات اليونانية لهواة الراديو وهواة الراديو اليونانيين وهواة الراديو الأجانب.

ʻ3ʼ تُخصص السابقة SZ للاتحاد اليوناني لهواة الراديو والمختبرات الجامعية اليونانية في مجال الاتصالات اللاسلكية.

**جمهورية غواتيمالا**

محطات الهواة: TG متبوعاً برقم (9-4، يشير إلى الإدارة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين

الأرقام التي تشير إلى الإدارات: 4 - سولوﻻ وشيمالتينانغو وسوتشيتيبيكس وإسكوينتلا وسانتا روزا

5 - هويهويتينانغو وكيتشيه وتوتونيكابان

6 - زاكابا وتشيكيمولا وجوتيابا

7 - بوتين وألتا فيراباز وإزابال

8 - سان ماركوس وكيتزالتينانغو وريتالولو

9 - غواتيمالا وجالابا وإلبروغريسو وباخافيراباز وساكاتيبيكيز

المحطات التجريبية: TD9A-TD9Z

**جمهورية غينيا**

محطات الهواة: 3X0AA-3X9ZZ

المحطات التجريبية: 3X2AAA-3X9ZZZ

**جمهورية غينيا-بيساو**

محطات الهواة: J52UAB-J52UAI

**غيانا**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 8R1AAA-8R1ZZZ - ديميرارا  
 8R2AAA-8R2ZZZ - بيربيس  
 8R3AAA-8R3ZZZ - إسيكيبو

**جمهورية هايتي**

محطات الهواة: HH متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين

**جمهورية هندوراس**

محطات الهواة: HR متبوعاً برقم (9-1، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبما يلي:

- حرف واحد للفئة العليا التي تتمتع بعشرين سنة أو أكثر من الخبرة الجيدة،

- حرفان للفئة العليا التي تتمتع بأقل من عشرين سنة من الخبرة،

- 3 أحرف للفئة المتقدمة والعامة.

HQ متبوعاً برقم (9-1، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبما يلي:

- حرف واحد للأحداث الخاصة الوطنية والدولية التي يشارك فيها هواة الراديو المحليين والأجانب من الإدارات التي أبرمت اتفاقات متبادلة،

- 3 أحرف لفئة المبتدئين.

**هنغاريا**

محطات الهواة: HA أو HG متبوعاً برقم (9-0) ومجموعة لا تزيد عن أربع سمات، يكون آخرها حرفاً

**أيسلندا**

محطات الهواة: TF متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

بالنسبة إلى حاملي رخصة المبتدئين، يجب أن يكون الحرف الأخير هو N.

تستعمل رموز دليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلة (/) وبحرف "M" أو حرف "P" في الحالات التالية:

- حرف "M" للإشارة إلى محطة متنقلة،

- حرف "P" للإشارة إلى محطة محمولة.

**جمهورية الهند**

محطات الهواة: VU2 أو VU3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - أراضي الهند الرئيسية

VU4 أو VU7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - الجزر الوطنية

المحطات التجريبية: VU4 متبوعاً بحرفين

**جمهورية إندونيسيا**

محطات الهواة: YB أو YE متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد\* أو حرفين أو 3 أحرف - رخصة متقدمة

YC أو YF متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد\* أو حرفين أو 3 أحرف - رخصة عامة

YD أو YG أو YH متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد\* أو حرفين أو 3 أحرف - رخصة للمبتدئين

\* اللاحقة ذات الحرف الواحد ليست للاستخدام الشخصي للرمز الدليلي للنداء، ولكن فقط للمحطات التنظيمية ذات الأنشطة المتعلقة بأحداث خاصة.

**جمهورية إيران الإسلامية**

محطات الهواة: EP1AA-EP9ZZ

**جمهورية العراق**

محطات الهواة: YI1 متبوعاً بثلاثة أحرف

**أيرلندا**

محطات الهواة: EI متبوعاً برقم (9-2) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**دولة إسرائيل**

محطات الهواة: 4X1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4X4 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4X6 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4X8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4Z1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4Z4 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4Z5 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4Z7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

4Z9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

**إيطاليا**

محطات الهواة: I0 أو IK0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - لازيو وأومبريا

I1 أو IK1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ليغوريا وبييمونتي ومقاطعة نوفارا

I2 أو IK2 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - لومبارديا ومقاطعة مانتوفا

I3 أو IK3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - فينيتو ومقاطعة روفيغو

I4 أو IK4 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - إميليا-رومانا ومقاطعة بياسينزا

I5 أو IK5 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - توسكانا

I6 أو IK6 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ماركي وأبروتسي

I7 أو IK7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - بوغلي ومقاطعة ماتيرا

I8 أو IK8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - كومبانيا وموليس وكالابريا ومقاطعة بوتينسا

IA5 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "توسكان" (كابرايا وسيربولي وإلبا وفورميكا دي بورانو وفورميتشي دي غروسيستو وجيانوتري وجيغليو وغورغونا ومونتيكريستو وبيانوسا وسكوغليو دافريكا)

IB0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "بونزياني" (بالمارولا وبونزا وسكوغليو ديلا بوتي وسانتو ستيفانو وفينتوتيني وزانوني)

IC8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "نابوليتاني" (كابري وإشيا ولي غالي وبروسيدا وفيفارا)

ID9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "إيولي" (أليكودي وباسيلوتزو ودينو وفيليكودي وفورميكي وليباري وليسكا بيانكا وباناريا وسالينا وسان بييترو أ كانا وسترومبولي وسترومبوليكيو وفولكانو)

IE9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزيرة أوستيكا

IF9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "إغادي" (أسينيلي وفافينيانا ولا فورميكا وليفانزو وماراوني وماريتيمو وستاغنوني)

IG9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "بيلادجي" (لامبيدوزا ولامبيوني ولينوزا)

IH9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزيرة بانتيليريا

IJ7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - أرخبيل "كيرادي"

IL7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "تريميتي" (كابرارا وبيانوزا وسان دومينو وسان نيكولا)

*(انظر تابع)*

**إيطاليا** *(تابع)*

IM0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "ساردينيا" (أسينارا وبيسي وبوديلي وكاربونارا وكابريرا وكافولي وكورسيلي وكريتاسيو وفورادادا وإل كاتالانو وإل تورو وإل فيتيلو ولا مادالينا ولا فاكا ومال دي فينتري ومولارا ومورتوريو ونيباني وأوغلياسترا وبان دي زوكيرو وبيانا وكيرا ورازولي وروسا وروغليا وسان أنتيوكو وسان بييترو وسان ماكاريو وسان ماريا وسيربينتارا وصوفي وسبارجي وسوغيودو وتافولارا)

IN3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ترينتينو-ألتو أديجي

IP1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - جزر "ليغوريا"

IS0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - ساردينيا

IT9 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - سيسيليا

IV3 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - فريولي وفينيزيا جوليا

IW0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - رخص خاصة

IX1 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - وادي أوستا

**جامايكا**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 6Y5AA-6Y5ZZ

**ملاحظة**: سوف يستعمل الهواة الأجانب الرمز الدليلي للنداء الذي تخصصه لهم إدارتهم متبوعاً بشرطة مائلة (/) ثم 6Y5.

**اليابان**

محطات الهواة: (*n* = 0-9) JA*n*AA-JA*n*ZZ

JR6AA-JR6NZ

JR*n*VA-JR*n*WZ (*n* = 0-9)

JR6YA-JR6YZ

J*xn*AAA-J*xn*QQZ (*x* = A, E-S) (*n* = 0-9)

J*xn*QUA-J*xn*ZZZ (*x* = A, E-S) (*n* = 0-9)

JD1AAA-JD1QQZ

JD1QUA-JD1ZZZ

7J*n*AAA-7J*n*BZZ (*n* = 0, 4, 5, 7-9)

7J*n*AAA-7J*n*CZZ (*n* = 2, 3, 6)

7J1AAA-7J1DZZ

7J*n*YAA-7J*n*YMZ (*n* = 0-5, 7-9)

7J6YAA-7J6YQZ

7*xn*AAA-7*xn*QQZ (*x* = K-N) (*n* = 1-4)

7*xn*QUA-7*xn*ZZZ (*x* = K-N) (*n* = 1-4)

8*xn*AAA-8*xn*QZZ (*x* = J, N) (*n* = 0-9)

8*xn*QUA-8*xn*ZZZ (*x* = J, N) (*n* = 0-9)

المحطات التجريبية: (*x* = B, G, J, O, S) (*n* = 2-9) J*xn*A-J*xn*Z  
 (x= B, G, J, O, S) (*n* = 2-9) J*xn*AA-J*xn*ZZ

**المملكة الأردنية الهاشمية**

محطات الهواة: JY1AA-JY9ZZ

**جمهورية كينيا**

محطات الهواة: 5Z4AA-5Z4ZZ

المحطات التجريبية: 5Z5AA-5Z5ZZ

**جمهورية كيريباتي**

محطات الهواة: T3 متبوعاً برقم (9-0) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

المحطات التجريبية: T3 متبوعاً برقم (خلاف 0 أو 1) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**جمهورية كوريا**

محطات الهواة: (1 HL1AA-HL9ZZ  
 HL1AAA-HL9ZZZ

(2 HL0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف (مجموعة هواة)

المحطات التجريبية: 6M2AA-6M2ZZ

6N2AA-6N2ZZ

**ملاحظة**: DS، DT، D7، D8، D9، 6K، 6L، 6M، 6N متبوعاً برقم وبحرفين أو 3 أحرف مخصصة على أساس مؤقت في المناسبات الخاصة.

**دولة الكويت**

محطات الهواة 9K2 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين

9K9 متبوعاً بحرف واحد

**جمهورية قيرغيزستان**

محطات الهواة: EX متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد أو حرفين

**ملاحظة**: سوف يستعمل هواة الراديو الأجانب EX متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي لوطنهم.

**جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية**

محطات الهواة: XW8AA-XW8DZ

المحطات التجريبية: XW8EA-XW8EZ

**جمهورية لاتفيا**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: YL متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

**لبنان**

محطات الهواة: OD5 متبوعاً بحرفين

المحطات التجريبية: OD9 متبوعاً بحرفين

**مملكة ليسوتو**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 7P8 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**ليبيا**

محطات الهواة: 5A متبوعاً برقم (9-0) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

المحطات التجريبية: 5A متبوعاً برقم (خلاف 0 أو 1) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**إمارة ليختنشتاين**

محطات الهواة: HB0AAA-HB0XXX

HB0YAA-HB0YZZ - رخصة للمبتدئين

HB0ZAA-HB0ZZZ

**جمهورية ليتوانيا**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: LY متبوعاً برقم (4-1) وبحرف واحد إلى 4 أحرف

**ملاحظة**: LY متبوعاً برقمين إلى 4 أرقام وبحرف واحد مرخّص به فقط لتكوين الرموز الدليلية للنداء في المناسبات.

**لكسمبرغ**

|  |  |
| --- | --- |
| LX0A-LX0ZZZZ | مكررات، منارات، محطات مجموعة |
| LX1A-LX1ZZZZ | محطات فردية تعمل بموجب شهادة HAREC |
| LX2A-LX2ZZZZ |
| LX3A-LX3ZZZZ |
| LX4A-LX4ZZZZ | محطات مجموعة |
| LX5A-LX5ZZZZ | محطات مجموعة، محطات تجريبية |
| LX6A-LX6ZZZZ | محطات فردية يشغلها مبتدئون |
| LX7A-LX7ZZZZ | محطات فردية تعمل خلال المسابقات |
| LX8A-LX8ZZZZ | محطات مجموعة |
| LX9A-LX9ZZZZ |

**ملاحظة**: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين يحملون تراخيص مؤقتة أن يستعملوا LX متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي الخاص بهم.

**جمهورية مدغشقر**

محطات الهواة: 5R8 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

المحطات التجريبية: 5S6 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**ملاوي**

محطات الهواة: 7Q7 متبوعاً بحرفين

**ماليزيا**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| محطات الهواة | | |
| الرموز الدليلية للنداء | الفئة | الإقليم |
| 9M2AAA-9M2ZZZ | A | شبه جزيرة ماليزيا |
| 9W2AAA-9W2ZZZ | B |
| 9M6AAA-9M6ZZZ | A | صباح |
| 9W6AAA-9W6ZZZ | B |
| 9M8AAA-9M8ZZZ | A | ساراواك |
| 9W8AAA-9W8ZZZ | B |
| المحطات التجريبية | | |
| 9M4EAA-9M4EZZ | | |

**جمهورية ملديف**

محطات الهواة: 8Q7AA-8Q7ZZ

**مالطة**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| محطات الهواة | | |
| الرموز الدليلية للنداء | الفئة | المنطقة |
| 9H1A-9H1ZZ | A | مالطة |
| 9H4A-9H4ZZ | A | جزيرة غوزو |
| 9H5A-9H5ZZ | B | مالطة وجزيرة غوزو |
| المحطات التجريبية | | |
| 9H3A-9H3ZZ\* | | |

\* من أجل المحطات المؤقتة أيضاً.

**جمهورية موريتانيا الإسلامية**

محطات الهواة: 5T5 متبوعاً بحرفين

المحطات التجريبية: 5T2 متبوعاً بحرفين

**جمهورية موريشيوس**

محطات الهواة: 3B6 متبوعاً بحرفين - أغاليغا

3B7 متبوعاً بحرفين - سان براندون

3B8 متبوعاً بحرفين - موريشيوس

3B9 متبوعاً بحرفين - رودريغز

**ملاحظة**: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين يحملون رخصة خاصة بالزوار أن يستعملوا 3B8 متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي الخاص بهم.

**المكسيك**

|  |  |
| --- | --- |
| محطات الهواة | |
| *الجزء القاري* |  |
| *XE0A-XE0ZZZ* |  |
| XE1A-XE1ZZZ | *المنطقة 1*: Distrito Federal وColima وGuanajuato وHidalgo وJalisco وEstado de México وMichoacán وMorélos وNayarit وPuebla وQuerétaro وTlaxcala وVeracruz |
| XE2A-XE2ZZZ | *المنطقة 2*: Aguascalientes وBaja California Norte وBaja California Sur وCoahuila وChihuahua وDurango وNuevo León وSan Luis Potosí وSinaloa وSonora وTamaulipas وZacatecas |
| XE3A-XE3ZZZ | *المنطقة 3*: Campeche وChiapas وGuerrero وOaxaca وQuintana Roo وTabasco وYucatán |
| *الجزء الجزري* |  |
| *XF0A-XF0ZZZ* |  |
| XF1A-XF1ZZZ | *المنطقة 1*: Baja California Norte وBaja California Sur وSonora وSinaloa وNayarit |
| XF2A-XF2ZZZ | *المنطقة 2*: Tamaulipas وVeracruz وTabasco وCampeche |
| XF3A-XF3ZZZ | *المنطقة 3*: Yucatán وQuintana Roo |
| XF4A-XF4ZZZ | *المنطقة 4*: Jalisco وColima وMichoacán وGuerrero وOaxaca وChiapas |

**ملاحظات:** ʻ1ʼسيستخدم هواة الراديو الأجانب الذي يعملون في الجزء القاري XE1 أو XE2 أو XE3 متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي لوطنهم.

ʻ2ʼ سيستعمل هواة الراديو XA أو XB أو XC أو XD أو XE أو XF أو XG أو XH أو XI أو 4A أو 4B أو 4C أو 6D أو 6E أو 6F أو 6J، متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف في الأحداث الخاصة فقط.

**ولايات ميكرونيزيا الموحدة**

محطات الهواة: V63 متبوعاً بحرفين

المحطات التجريبية: V62 متبوعاً بحرف X وبحرفين

**جمهورية مولدوفا**

محطات الهواة: ER1 - ER5 متبوعاً بحرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أحرف

يمكن أن تتكون اللاحقة من: - حرفين أو ثلاثة أحرف للمحطات الفردية (يُحظر استعمال الحرف K للحرف الأول)

- ثلاثة أحرف لمحطات النادي (على أن يكون الحرف الأول هو K)

- رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة أرقام أو أكثر و/أو أحرف للرموز الدليلية الخاصة للنداء والمنارات والمكررات.

يتضمن الرمز الدليلي للنداء: 4 سمات ← الفئة A؛

5 سمات ← الفئة A والفئة B؛

6 سمات ← الفئة C.

يُستخدم ER6 - ER0 متبوعاً برقمين أو أكثر للرموز الدليلية الخاصة للنداء الموزعة للأحداث الخاصة

يمكن توزيع ER1 - ER0 متبوعاً برقمين أو أكثر إلى:

- فرد مُقيم - مواطن من جمهورية مولدوفا؛

- مواطن أجنبي أو أحد النبلاء الذين لديهم إقامة دائمة في جمهورية مولدوفا (مثبتة بالوثائق المناظرة)؛

- مقيمين بصفة قانونية في جمهورية مولدوفا.

رموز دليلية للنداء متبوعة بشرطة مائلة (/) وبالأحرف "MM" و"AM" و"M" و"P" في الحالات التالية:

MM: للمحطات المتنقلة البحرية أو النهرية،

AM: للمحطات المتنقلة للطيران،

M: للمحطات المتنقلة للأرض،

P: للمحطات المحمولة للأرض.

**ملاحظة**: سيستعمل هواة الراديو الأجانب المرخص لهم ER متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبالرمز الدليلي لوطنهم.

**إمارة موناكو**

محطات الهواة: 3A2AA-3A2ZZ - الفئة 1 - رخصة عامة

3A1AA-3A1ZZ - الفئة 2 - رخصة تقتصر على النطاقين MHz 146-144 وMHz 440-430

3A2AAA-3A2ZZZ - نادي الراديو

المحطات التجريبية: 3A9A-3A9Z

**المملكة المغربية**

محطات الهواة: CN2AA-CN2ZZ

CN8AA-CN8ZZ

المحطات التجريبية: CN4AA-CN4ZZ

**جمهورية موزامبيق**

محطات الهواة: C9 متبوعاً برقم (يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 1 - مابوتو

2 - غازا-إنهامبان

3 - صوفالا-مانيكا

4 - زامبيزيا-نامبولا

5 - تيتي-نياسا

6 - س. ديلغادو

**اتحاد ميانمار**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: XZ2AA-XZ2ZZ

**جمهورية ناميبيا**

محطات الهواة: V50A-V50ZZZ - محطة بترخيص مقيّد

V51A-V51ZZZ - محطة بترخيص كامل

V5 متبوعاً بالرمز الدليل الحالي للنداء - محطة ضيوف

المحطات التجريبية: V59A-V59ZZZ

**جمهورية ناورو**

محطات الهواة: C2 متبوعاً برقم تحديد الفئة وبحرفين

**جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية**

محطات الهواة: 9N1AA-9N1ZZZ

**مملكة هولندا**

محطات الهواة: PA0 أو PA1 أو PA6 أو PI4 أو PI6 أو PI7 أو PI8 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف

PA2 أو PA3 أو PB0 أو PD0 أو PE0 أو PE1 أو PI1 أو PI2 أو PI3 متبوعاً بثلاثة أحرف

المحطات التجريبية: PI5 أو PI9 متبوعاً بحرفين أو ثلاثة أحرف

**نيوزيلندا**

|  |  |
| --- | --- |
| محطات الهواة والمحطات التجريبية | |
| الرموز الدليلية للنداء | المنطقة |
| 1 | 2 |
| ZL1AA-ZL4WZ ZL1AAA-ZL4WZZ ZL1AAAA-ZL4WZZZ | نيوزيلندا |
| ZK0A-ZK9ZZZZ ZL0A-ZL0ZZZZ ZL1A-ZL4W ZM0A-ZM0ZZZZ ZM1A-ZM9ZZZZ\*\* | الأحداث الخاصة في نيوزيلندا |
| ZL5AA-ZL5WZ ZL5AAA-ZL5WZZ ZL5AAAA-ZL5WZZZ | أنتاركتيكا |
| ZL5A-ZL5W | الأحداث الخاصة في أنتاركتيكا |
| ZL6AA-ZL6WZ ZL6AAA-ZL6WZZ ZL6AAAA-ZL6WZZZ | رابطة نيوزيلاندا للمرسلات الراديوية \*(NZART) |
| ZL6A-ZL6W | الأحداث الخاصة لرابطة NZART\* |
| ZL7AA-ZL7WZ ZL7AAA-ZL7WZZ ZL7AAAA-ZL7WZZZ | جزر تشاتام |
| ZL7A-ZL7W | الأحداث الخاصة في جزر تشاتام |
| ZL8AA-ZL8WZ ZL8AAA-ZL8WZZ ZL8AAAA-ZL8WZZZ | جزر كيرماديك |
| ZL8A-ZL8W | الأحداث الخاصة في جزر كيرماديك |
| ZL9AA-ZL9WZ ZL9AAA-ZL9WZZ ZL9AAAA-ZL9WZZZ | جزر أوكلاند/كامبل |
| ZL9A-ZL9W | الأحداث الخاصة في جزر أوكلاند/كامبل |

\* رابطة نيوزيلاندا للمرسلات الراديوية (NZART).

\*\* سيستعمل الهواة السابقة ZM بدلاً من ZL للمسابقات والمناسبات الخاصة الأخرى.

**نيكاراغوا**

محطات الهواة: YN متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف

أرقام تشير إلى المناطق: 1 - ماناغوا

2 - غرانادا

3 - ليون

4 - زيلايا

5 - كارازو وريفاس

6 - تشينانديغا

7 - ماسايا

8 - إستيلي ومادريز ونويبا سيغوفيا

9 - ماتاغالبا وجينوتيغا وبواكو وتشونتاليس وريو سان خوان

**جمهورية النيجر**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 5U2-5U9 متبوعاً بالحرف V وبحرف واحد أو حرفين

عندما تعمل المحطات كمحطات ثابتة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة بحرف "F".

عندما تعمل المحطات كمحطات متنقلة، تكون رموزها الدليلية للنداء متبوعة بأحرف "MOB".

**جمهورية نيجيريا الاتحادية**

محطات الهواة: 5N متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبثلاثة أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 0 - ولاية لاغوس وإقليم العاصمة الاتحادية

1 - ولايات أوغون وأويو وأوندو وإكيتي

2 - ولايات أوسون وكوارا وكوجي والنيجر

3 - ولايات أودو ودلتا وباييلسا وأنامبرا

4 - ولايات إنوغو وأبيا وإبوني وريفرز

5 - ولايات إمو وأكوا إبوم وكروس ريفر

6 - ولايات بينو وبلاتو وناساراوا وتارابا

7 - ولايات بوشي وغومبي وأداماوا وبورنو

8 - ولايات جيغاوا وكانو ويوبيه وكاتسينا

9 - ولايات زامفارا وسوكوتو وكادونا وكيبيه

المحطات التجريبية: 5N2XA-5N2ZZ  
 5N3EA-5N3EZ   
 5N4XA-5N4ZZ   
 5N5EA-5N5EZ   
 5N6XA-5N6ZZ   
 5N7EA-5N7EZ   
 5N8XA-5N8ZZ   
 5N9EA-5N9EZ

**نيوي**

محطات الهواة: ZK2 متبوعاً بحرفين

**النرويج**

محطات الهواة: JW0AAA-JW9ZZZ  
 JX0AAA-JX0ZZZ   
 LA0AAA-LA9ZZZ   
 LB0AAA-LB9ZZZ   
 LC0AAA-LC9ZZZ   
 LD0AAA-LD9ZZZ   
 3Y0AAA-3Y9ZZZ

المحطات التجريبية: LF2AAA-LF9ZZZ

**سلطنة عُمان**

محطات الهواة: A40AA-A48ZZ

المحطات التجريبية: A49AA-A49ZZ

**جمهورية باكستان الإسلامية**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: AP2-AP9 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**بابوا غينيا الجديدة**

محطات الهواة: P29BAA-P29BZZ - المنارات

P29CAA-P29CZZ - محطات النادي

P29KAA-P29KZZ - رخص مجمعة

P29NAA-P29NZZ - رخصة للمبتدئين

P29RAA-P29RZZ - مكررات

P29ZAA-P29ZZZ - رخصة محدودة

**جمهورية باراغواي**

محطات الهواة: ZP متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف تميز محطة الراديو (على ألا يكون الحرف الأول I أو O أو Q)

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 1 - إدارتا ألتو وبوكيرون

2 - إدارة الرئيس هاييس

3 - إدارتا كونسيبسيون وأمامباي

4 - إدارتا سان بيدرو وكانيندويي

5 - أسونسيون (العاصمة) - بلدية أسونسيون

6 - إدارات كورديليرا وباراغاري وسينترال

7 - إدارات غوايرا وكاغوازو وكازابا

8 - إدارتا ميسيونيس ونيمبوكو

9 - إدارات إتابوا وألتو بارانيا

**ملاحظة**: يوزع الرقم 0 لمحطات الهواة خلال المناسبات الخاصة.

**بيرو**

محطات الهواة: OA متبوعاً برقم (9-0 يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 0 - أنتاركتيكا بيرو

1 - تومبيس وبيورا ولامباييكي

2 - كاجاماركا ولا ليبيرتاد

3 - هوانوكو وأنكاش

4 - ليما وباسكو خونين

5 - إكا وأياكوتشو وأبوريماك وهوانكافاليكا

6 - أريكيبا وموكيغوا وتاكنا

7 - كوزكو وبونو ومادري دي ديوس

8 - لوريتو وأوكايالي

9 - أمازوناس وسان مارتن

**ملاحظة**: تُخصص السابقة 4T على أساس مؤقت.

**جمهورية الفلبين**

محطات الهواة: DU\* متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف - الفئة A أو B أو C

DY متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف - الفئة D

DX أو DZ متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف - محطات النادي

\* لدى هواة الراديو من الفئة A إمكانية تغيير السابقة DU بالسابقة 4D أو 4E أو 4F.

**جمهورية بولندا**

محطات الهواة: HF أو SN أو SO أو SP أو SQ أو 3Z متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن أربع سمات، آخرها حرفاً.

SO متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن أربع سمات، يكون آخرها حرفاً - من أجل هواة الراديو الأجانب الذين يزورون بولندا.

SR متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبمجموعة لا تزيد عن أربع سمات، يكون آخرها حرفاً - من أجل محطات الهواة بدون حراسة (الأوتوماتية) (مكررات، منارات، محطات رقمية).

HF أو SN أو SO أو SP أو SQ أو 3Z متبوعاً برقم (9-1 يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة أو 0) وبمجموعة سمات (حسب الاقتضاء) - من أجل محطات الأحداث الخاصة أو المحطات التي تعمل خلال مسابقات ومنافسات الهواة (حتى سنة واحدة).

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 1 - مقاطعة زاكودنيوبومورسكي

2 - مقاطعتا بومورسكي وكوجاوسكو-بومورسكي

3 - مقاطعتا ويلكوبولسكي ولوبوسكي

4 - مقاطعتا وارمينسكو-مازورسكي وبودلاسكي

5 - مقاطعة مازوويكي

6 - مقاطعتا دولنوسلاسكي وأوبولسكي

7 - مقاطعتا لودزكي وسويتوكرزيمسكي

8 - مقاطعتا لوبيلسكي وبودكارباكي

9 - مقاطعتا سلاسكي ومالوبولسكي

**البرتغال**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محطات الهواة | | | | |
| السابقة | اللاحقة | الفئة | المنطقة الجغرافية | ملاحظة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CQ0 | سمتان إلى 4 سمات | – | البرتغال | (2 |
| CQ1 | سمتان إلى 4 سمات | – | الأزور | (2 |
| CQ2 | سمتان إلى 4 سمات | – | ماديرا | (2 |
| CR0 | سمة واحدة إلى 4 سمات | – | البرتغال، ماديرا، الأزور | (1 |
| CR7 | 3 أحرف | 3 | البرتغال | – |
| CR8 | 3 أحرف | 3 | الأزور | – |
| CR9 | 3 أحرف | 3 | ماديرا | – |
| CS0 | 3 أحرف | – | البرتغال | (3 |
| CS1 | 3 أحرف | – | البرتغال | (3 |
| CS3 | سمة واحدة إلى 4 سمات | – | ماديرا | (3 |
| CS4 | سمة واحدة إلى 4 سمات | – | الأزور | (3 |
| CS5 | سمة واحدة إلى 4 سمات | – | البرتغال | (3 |
| CS6 | 3 أحرف | – | البرتغال | (3 |
| CS7 | 3 أحرف | 2 | البرتغال | – |
| CS8 | 3 أحرف | 2 | الأزور | – |
| CS9 | 3 أحرف | 2 | ماديرا | – |
| CT1 | حرفان إلى 3 أحرف | A و B | البرتغال | (3 |
| CT2 | حرفان إلى 3 أحرف | B | البرتغال | – |
| CT3 | حرفان إلى 3 أحرف | A وB و C | ماديرا | – |
| CT4 | حرفان إلى 3 أحرف | A و B | البرتغال | – |
| CT5 | 3 أحرف | C | البرتغال | – |
| CT6 | 3 أحرف | – | البرتغال | (3 |
| CT7 | 3 أحرف | 1 | البرتغال | – |
| CT8 | 3 أحرف | 1 | الأزور | – |
| CT9 | 3 أحرف | 1 | ماديرا | – |
| CU0 | 3 أحرف | C | الأزور (جميع الجزر) | – |
| CU1 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (سانتا ماريا) | (3 |
| CU2 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (ساو ميغيل) | (3 |

*(انظر تابع)*

**البرتغال** *(تابع)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CU3 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (تيرسيرا) | (3 |
| CU4 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (غراسيوزا) | (3 |
| CU5 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (ساو خورخي) | (3 |
| CU6 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (بيكو) | (3 |
| CU7 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (فايال) | (3 |
| CU8 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (فلوريس) | (3 |
| CU9 | حرفان أو 3 أحرف | A و B | الأزور (كورفو) | – |

(1 الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة التابعة لمنظمات الحماية والإغاثة العامة.

(2 الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة التابعة لرابطات الهواة (مكررات).

(3 الرموز الدليلية للنداء المخصصة لمحطات الهواة التابعة لرابطات الهواة (غير المكررات).

**ملاحظة**: بالنسبة إلى الرموز الدليلية للمناسبات الخاصة (المسابقات مثلاً) والمحطات التجريبية، سوف تُستعمل السابقات التالية:

- البرتغال: CQ7 وCR5 وCR6 وCS2؛

- الأزور: CQ8 وCR1 وCR2؛

- ماديرا: CQ3 وCQ9 وCR3.

**دولة قطر**

محطات الهواة: A71AA-A71ZZ

المحطات التجريبية: A73AA-A73ZZ

**رومانيا**

محطات الهواة: أ ) محطة فردية

YO متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف (على ألا يكون الحرف الأول هو K)

ب) محطة نادٍ

YO متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف (يكون الحرف الأول هو K)

**ملاحظة:** يُخصص YP وYQ وYR متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف لمحطات الهواة التي تعمل أثناء المسابقات أو الأحداث الخاصة.

**الاتحاد الروسي**

|  |  |
| --- | --- |
| محطات الهواة والمحطات التجريبية | |
| RA0AA – RZ9ZZ  UA0AA – UI9ZZ  R0AA – R9ZZ\*  RA0A – RZ9Z\*\*  UA0A – UI9Z | محطات في فئة التأهيل الأولى تعمل بموجب شهادة HAREC |
| R0AAA – R9ZZZ  RA0AAA – RZ9ZZZ  UA0AAA – UA9ZZZ | محطات في فئة التأهيل الثانية تعمل بموجب شهادة HAREC |
| UB0AAA – UD9ZZZ  UF0AAA – UG9ZZZ | محطات في فئة التأهيل الثالثة تعمل بموجب شهادة ARNEC (رخصة للمبتدئين) |

|  |  |
| --- | --- |
| محطات الهواة والمحطات التجريبية *(تابع)* | |
| UE0AAA – UE9ZZZ  UH0AAA – UI9ZZZ | محطات في فئة التأهيل الرابعة (مستوى أولي) |
| RR0AA – RR9ZZ  RR0AAA – RR9ZZZ | مكررات |
| RB0AA – RB9ZZ | منارات |
| RS0S – RS9S  RS10S – RS99S | محطات خدمة الهواة الساتلية |
| R0AAAA – R9ZZZZ  R00AAA – R99ZZZ  R000A – R999Z  R000AA – R999ZZ  R0000A – R9999Z  RA00A – RZ99Z  RA00AA – RZ99ZZ  RA00AAA – RZ99ZZZ  RA000A – RZ999Z  RA000AA – RZ999ZZ | استخدام مؤقت في ظروف خاصة |
| R0A – R9Z  R00A – R99Z  R00AA – R99ZZ\*\*\* | محطات تشارك في جولات داخلية للمسابقات |

\* شريطة استخدام محطة الهواة لفترة لا تقل عن 25 سنة تقويمية.

\*\* شريطة المشاركة على مدى الخمس سنوات الماضية في ما لا يقل عن عشر مسابقات دولية أو جميع مسابقات الاتصالات اللاسلكية الروسية.

\*\*\* باستثناء الرموز الدليلية للنداء في السلسلة R00SP - R99SP المخصصة حصرياً لمحطات الهواة للبعثات القطبية التي تعمل في جليد المحيط المتجمد الشمالي.

**جمهورية رواندا**

محطات الهواة: 9X5AA-9X5ZZ

**دولة ساموا المستقلة**

محطات الهواة: 5W متبوعاً برقم وحرفين

**جمهورية سان مارينو**

محطات الهواة: T72AA-T72ZZ\*  
 T77AA-T77ZZ\*\*  
 نادي الراديو: T70A\*\*  
 نادي الراديو المؤقت: T71CE\*\*

\* نطاق الموجات المترية (VHF) وما فوق نطاق الموجات المترية.  
\*\* جميع النطاقات.

**جمهورية سان تومي وبرينسيبي الديمقراطية**

محطات الهواة: S92AA-S92ZZ

**المملكة العربية السعودية**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 7Z متبوعاً برقم وحرفين

**جمهورية السنغال**

محطات الهواة: 6W1AA-6W1ZZ

المحطات التجريبية: 6V3AA-6V3ZZ

**جمهورية سيشيل**

محطات الهواة: S79AAA-S79ZZZ

المحطات التجريبية: S78AA-S78AZ

**سيراليون**

محطات الهواة: 9L متبوعاً برقم (8-0، يشير إلى المنطقة أو المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين

الأرقام التي تشير إلى المناطق أو المقاطعات: 0 - زوارق صغيرة وجزر أمام الشواطئ

1 - المنطقة الغربية

2 - المقاطعة الشمالية

3 - المقاطعة الجنوبية

4 - المقاطعة الشرقية

7 - رخصة للمبتدئين

8 - رخصة من الفئة B (VHF/UHF)

**ملاحظة**: يجب على هواة الراديو الأجانب الذين لديهم رخصة مؤقتة استعمال 9L متبوعاً بشرطة مائلة (/) وبرمزهم الدليلي للنداء.

**جمهورية سنغافورة**

محطات الهواة: 9V1AA-9V1ZZ

المحطات التجريبية: 9V2A-9V2ZZ

**ملاحظة**: يرخص لمحطات الهواة استعمال 9V0 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف في المناسبات الخاصة.

**سانت مارتن (الجزء الهولندي)**

محطات الهواة: PJ7AA-PJ7ZZZ

**الجمهورية السلوفاكية**

محطات الهواة: OM0AA-OM8ZZZ  
 OM0A-OM9Z\*   
 OM9AA-OM9ZZ\*\*   
 OM9AAA-OM9SZZ\*\*\*

\* لمسابقات الهواة الدولية.

\*\* لأغراض غير عادية وفترة استمرار هذه الأغراض فقط.

\*\*\* للأجانب الذين يقومون بالإرسال من أراضي الجمهورية السلوفاكية.

المحطات التجريبية: OM9TAA-OM9ZZZ

**جمهورية سلوفينيا**

محطات الهواة: S5 متبوعاً برقم أو بحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

**جزر سليمان**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: H44AA-H44ZZ

**جمهورية جنوب إفريقيا**

محطات الهواة: ZR\* أو ZS\*\* أو ZU\*\*\* متبوعاً برقم (يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف لتمييز محطة هواة الراديو

الأرقام التي تشير إلى المقاطعات: 1 - كيب الغربية

2 - كيب الشرقية

3 - كيب الشمالية

4 - فري ستيت

5 - كوازولو-ناتال

6 - غوتنغ، المقاطعة الشمالية الغربية، مبومالانغا، المقاطعة الشمالية

7 - ساناي أنتاركتيكا

8 - جزيرة ماريون

9 - ناميبيا

0 - مكررات DIG ولوحات العرض الإلكتروني

\* رخصة كاملة باستثناء نطاق الموجات VHF.

\*\* رخصة كاملة.

\*\*\*\* رخصة للمبتدئين.

المحطات التجريبية: ZT متبوعاً برقم وحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

**إسبانيا**

محطات الهواة: إحدى المجموعات EA أو EB أو EC متبوعةً برقم (يشير إلى المقاطعة التي تقع فيها محطة ثابتة أو التي يقيم فيها حامل رخصة محطة متنقلة) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف.

يشير الحرف الثاني من المجموعات EA وEB وEC إلى أن المحطات من الفئة A أو B أو C على التوالي.

الرموز الدليلية المؤقتة للنداء: تُستعمل المجموعات ED وEE وEF بدلاً من EA وEB وEC؛ ويدل الحرف الثاني D أو E أوF على نفس ما تدل عليه الأحرف A وB وC (فئة الرخصة).

**جمهورية سري لانكا الاشتراكية الديمقراطية**

محطات الهواة: 4S5 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - الفئة للمبتدئين B (VHF فقط)

4S6 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - الفئة للمبتدئين A

4S7 متبوعاً بحرفين أو 3 أحرف - فئة عامة/متقدمة

المحطات التجريبية: 4P3 متبوعاً بحرفين

**ملاحظات**: ʻ1ʼ هواة الراديو المحليين الذين حصلوا على رخصة من خلال تقديم رخص صادرة عن إدارات أجنبية، سيستعملون 4S7 متبوعاً بثلاثة أحرف على أن يكون الحرف الأخير هو R.

ʻ2ʼ سيستعمل هواة الراديو الزوار 4S7 متبوعاً بالرمز الدليلي لوطنهم.

ʻ3ʼ هواة الراديو الأجانب من الإدارات التي أبرمت اتفاقات متبادلة، سيستعملون 4S7 متبوعاً بثلاثة أحرف على أن يكون الحرف الأخير هو G.

**جمهورية سورينام**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: PZ متبوعاً برقم (9-2) وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**مملكة سوازيلاند**

محطات الهواة: 3DA0 متبوعاً بحرفين - رخصة كاملة

3DA1 متبوعاً بحرفين - رخصة مقيدة

**السويد**

محطات الهواة: SA أو SI أو SJ أو SK أو SL أو SM (باستثناء 7S أو 8S) متبوعاً برقم وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

SH متبوعاً برقم وبثلاثة أحرف

**الاتحاد السويسري**

محطات الهواة: HB9 أو HB3\* متبوعاً بأربع سمات، يكون آخرها حرفاً

\* رخصة للمبتدئين.

**الجمهورية العربية السورية**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: YK متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد أو حرفين أو 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 1 - المنطقة الجنوبية

2 - المنطقة الشمالية

3 - المنطقة الشرقية

4 - المنطقة الغربية

8 - منارات

9 - مجموعات هواة الراديو الأجانب

0 - محطات النادي

**ملاحظات**: ʻ1ʼ سيستعمل هواة الراديو الأجانب الفرديين YK متبوعاً بشرطة مائلة (/) والرمز الدليلي لوطنهم.

ʻ2ʼ سيستعمل هواة الراديو 6C متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف في الأحداث الخاصة فقط.

**جمهورية تنزانيا المتحدة**

محطات الهواة: 5H3AA-5H3ZZ - البر الرئيسي

5H1AA-5H1ZZ - زنجبار

**تايلاند**

محطات الهواة: E2 أو HS متبوعاً برقم (يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرفين أو 3 أحرف

الأرقام التي تشير إلى المناطق: 0، 1 – Bangkok, Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Angthong, Saraburi, Lop Buri, Sing Buri, Chainat

2 – Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Srakaew

3 - Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buriram, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Yasothon, Amnat Chareon

4 - Khon Kaen, Loei, Nong Khai, Udon Thani, Maha Sarakham, Kalasin, Sakon Nakhon, Mukdahan, Nakhon Phanom, Roi Et, Nong Bua Lum Phu

5 - Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Nan, Chiang Rai, Phayao

6 - Nakhon Sawan, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, Tak, Phichit, Sukhothai, Phitsanulok, Phetchabun

7 - Ratchaburi, Samut Sokhon, Samut Songkhram, Nakhon Pathom, Suphan Buri, Kanchanaburi, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan

8 - Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phangnga, Ranong, Surat Thani, Chumphon, Phuket

9 - Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Trang, Phatthalung, Satun

المحطات التجريبية: E22AAA-E22AZZ

**مملكة تونغا**

محطات الهواة: A35 متبوعاً بحرفين

المحطات التجريبية: A35 متبوعاً بثلاثة أحرف، على أن يكون الحرف الأول X

**ترينيداد وتوباغو**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: 9Y4AA-9Y4ZZ

**تونس**

محطات الهواة: 3V8AA-3V8ZZ

المحطات التجريبية: TS8AA-TS8ZZ

**تركيا**

محطات الهواة: TA متبوعاً برقم وبمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**توفالو**

محطات الهواة: T20AA-T29ZZ

المحطات التجريبية: T22AA-T29ZZ

**جمهورية أوغندا**

محطات الهواة: 5X5AA-5X5ZZ

**أوكرانيا**

محطات الهواة والمحطات التجريبية: UR أو US أو UT أو UU أو UV أو UW أو UX أو UY أو UZ أو EM أو EN أو EO متبوعاً برقم (9-0) وبحرفين أو 3 أحرف

**الإمارات العربية المتحدة**

محطات الهواة: A61 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

المحطات التجريبية: A62 متبوعاً بمجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية**

|  |  |
| --- | --- |
| محطات الهواة والمحطات التجريبية | |
| *نوع الرخصة* | *شكل الرمز الدليلي للنداء* |
| كاملة/متقدمة/خاصة بالنادي (1، (2 | G متبوعاً برقم (8-0) وبحرفين أو 3 أحرف |
| M متبوعاً برقم 0)، 1، (5 وبثلاثة أحرف |
| متوسطة(3 | 2E متبوعاً برقم 0)، (1 وبثلاثة أحرف |
| مؤسسة(1 | M3 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| محطات مكررات | GB3 متبوعاً بحرفين |
| محطات منارات | GB3 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| محطات عقدة رزم البيانات | GB7 متبوعاً بحرفين |
| محطات صندوق بريد رزم البيانات | GB7 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| محطات بوابة النظام الأوتوماتي للإبلاغ عن الموقع | MB7U متبوعاً بحرفين |
| محطات (بدون حراسة) بوابة الإنترنت المفردة | MB7I متبوعاً بحرفين |
| محطات للأحداث الخاصة (مؤقتة) | GB متبوعاً برقم 2-0)، 6-4، (8 وبحرفين أو 3 أحرف |
| خاصة - محطات للأحداث الخاصة (مؤقتة) | GB متبوعاً برقمين أو 3 أرقام (9-0) وبحرفين أو 3 أحرف |
| محطات للمسابقات الخاصة | G متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد  M متبوعاً برقم (9-0) وبحرف واحد |

*(انظر تابع)*

**المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية** *(تابع)*

|  |  |
| --- | --- |
| *الأقاليم ما وراء البحار* | *شكل الرمز الدليلي للنداء* |
| أنغويلا | VP2E متبوعاً بحرفين |
| مونتسرات | VP2M متبوعاً بحرفين |
| الجزر العذراء البريطانية | VP2V متبوعاً بحرفين |
| جزر تركس وكايكوس | VP5 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| جزر بيتكيرن والجزر التابعة لها (جزر هندرسون ودوسي وأوينو) | VP6 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| جزر فوكلاند (مالفيناس) والجزر التابعة لها (جزيرة جورجيا الجنوبية وجزيرة ساندويتش الجنوبية)  الأراضي القطبية | VP8 متبوعاً بثلاثة أحرف - رخصة كاملة  VP8 متبوعاً بأربعة أحرف - رخصة خاصة (MHz 146-144 للاستعمال المحلي فقط، بدون فحص) |
| برمودا | VP9 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| جزر تركس وكايكوس | VQ5 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| جزر كايمان | VQ6 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| إقليم المحيط الهندي البريطاني (BIOT) (ديغو غارسيا وأرخبيل شاغوس) | VQ9 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| جبل طارق | ZB0 أو ZB2 أو ZB3 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| القواعد ذات السيادة البريطانية، قبرص (أكروتيري ودكليا) | ZC4 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| سانت هيلانة | ZD7 متبوعاً بحرف واحد إلى ثلاثة أحرف |
| جزيرة أسانسيون | ZD8 متبوعاً بحرف واحد إلى ثلاثة أحرف |
| تريستان دا كونا وجزيرة غوف | ZD9 متبوعاً بحرف واحد إلى ثلاثة أحرف |
| جزر كايمان - جزيرة كايمان الكبرى | ZF1 أو ZF2 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| جزر كايمان - جزيرة كايمان الصغرى | ZF8 متبوعاً بثلاثة أحرف |
| جزر كايمان - كايمان براك | ZF9 متبوعاً بثلاثة أحرف |

(1 عند تواجد عنوان المحطة الرئيسية لحامل الرخصة أو عنوان محطة مسابقة خاصة في الموقع الوارد أدناه وتشغيله من ذلك العنوان، يُعدّل الرمز الدليلي للنداء بإدراج حرف بعد السمة الأولى من الرموز الدليلية للنداء المبينة في الجدول أعلاه وفقاً للقائمة الواردة فيما يلي:

لا شيء - إنكلترا

U - غيرنسي

D - جزيرة أيل أوف مان

J - جيرسي

I - أيرلندا الشمالية

M - اسكتلندا

W - ويلز

(2 عند صدور رمز دليلي للنداء خاص بالنادي في المواقع المبينة أدناه، يُعدل الرمز الدليلي للنداء بإدراج حرف بعد السمة الأولى من الرموز الدليلية للنداء المبينة في الجدول أعلاه وفقاً للقائمة على النحو الموصوف أدناه:

X - إنكلترا

P - غيرنسي

T - جزيرة أيل أوف مان

H - جيرسي

N - أيرلندا الشمالية

S - اسكتلندا

C - ويلز

(3 عند تواجد عنوان المحطة الرئيسية لحامل الرخصة في الموقع المبين في الملاحظة (1 وتشغيله من ذلك العنوان، يُعدّل الرمز الدليلي للنداء بالاستعاضة عن السمة الثانية في الرموز الدليلية للنداء المبينة في الجدول أعلاه وفقاً للقائمة على النحو المبين في الملاحظة (1، شريطة ألا تتم الاستعاضة إذا كان الموقع في إنكلترا.

**الولايات المتحدة الأمريكية**

|  |  |
| --- | --- |
| محطات الهواة | |
| K0A-K9Z N0A-N9Z W0A-W9Z | باستثناء حرف X بعد الرقم |
| K0AA-K9ZZZ N0AA-N9ZZZ W0AA-W9ZZZ |  |
| AA0A-AL9ZZ KA0A-KZ9ZZ NA0A-NZ9ZZ WA0A-WZ9ZZ |
| KA0AAA-KZ9ZZZ WA0AAA-WZ9ZZZ | باستثناء حرف X بعد الرقم |
| المحطات التجريبية | |
| AA2XAA-AE9XZZ AL2XAA-AL9XZZ KA2XAA-KZ9XZZ WA2XAA-WZ9XZZ |  |

**جمهورية أوروغواي الشرقية**

محطات الهواة: CX متبوعاً برقم (9-1) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف، حيث يشير الحرف الأول إلى الإدارة التي تقع فيها المحطة

المحطات التجريبية: CV أو CW أو CX متبوعاً برقم (9-1) ومجموعة لا تزيد عن 3 أحرف

**جمهورية فانواتو**

محطات الهواة: YJ8 متبوعاً بحرفين (عادة ما تكون الأحرف الأولى لهاوي الراديو المرخص له)

YJ8N\* متبوعاً بحرفين

YJ8V\*\* متبوعاً بحرفين

\* من أجل محطات الهواة التي يشغّلها مبتدئون.

\*\* من أجل محطات الهواة لحاملي رخص مقيدة (VHF).

**دولة مدينة الفاتيكان**

محطات الهواة: HV متبوعاً برقم أو بحرفين

**جمهورية فنزويلا البوليفارية**

محطات الهواة: YV أو XY أو 4M متبوعاً برقم و3 أحرف

**جمهورية فيتنام الاشتراكية**

محطات الهواة: XV أو 3W متبوعاً برقم (9-2، يشير إلى المنطقة التي تقع فيها المحطة) وبحرف واحد إلى 4 أحرف

**جمهورية زامبيا**

محطات الهواة: 9J2 متبوعاً بسمتين، يكون آخرها حرفاً

**جمهورية زمبابوي**

محطات الهواة: Z21AA-Z29ZZ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

التعديلات

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التعديل رقم | **النشرة التشغيلية رقم** | **الإدارة** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |